# ВНИМАНИЕ, остерегайтесь мошенников

zapret является свободным и open source.
Всякий, кто понуждает вас скачивать zapret только с его ресурса, требует удалить ссылки, видео, файлы, обосновывая эти требования авторскими правами, сам нарушает [лицензию](./LICENSE.txt).
Однако, это не исключает [добровольные пожертвования](#поддержать-разработчика).

# zapret2

Эта версия zapret более не развивается и находится в режиме EOL (End-Of-Life). Никаких новых функций больше не будет. Только багфиксы.

[Актуальная версия - zapret 2](https://github.com/bol-van/zapret2)

# Multilanguage README

[![en](https://img.shields.io/badge/lang-en-red.svg)](./readme.en.md)
[![ru](https://img.shields.io/badge/lang-ru-green.svg)](./readme.md)

***

  - [Зачем это нужно](#зачем-это-нужно)
  - [Быстрый старт](#быстрый-старт)
  - [Как это работает](#как-это-работает)
  - [Что сейчас происходит в России](#что-сейчас-происходит-в-россии)
  - [Как это реализовать на практике в системе linux](#как-это-реализовать-на-практике-в-системе-linux)
  - [Когда это работать не будет](#когда-это-работать-не-будет)
  - [nfqws](#nfqws)
    - [АТАКА ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ DPI](#атака-десинхронизации-dpi)
    - [ФЕЙКИ](#фейки)
    - [МОДИФИКАЦИЯ ФЕЙКОВ](#модификация-фейков)
    - [TCP СЕГМЕНТАЦИЯ](#tcp-сегментация)
    - [ПЕРЕКРЫТИЕ SEQUENCE NUMBERS](#перекрытие-sequence-numbers)
    - [НАЗНАЧЕНИЕ IP_ID](#назначение-ip_id)
    - [СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ IPV6](#специфические-режимы-ipv6)
    - [МОДИФИКАЦИЯ ОРИГИНАЛА](#модификация-оригинала)
    - [ДУБЛИКАТЫ](#дубликаты)
    - [КОМБИНИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ](#комбинирование-методов-десинхронизации)
    - [КЭШ IP](#кэш-ip)
    - [РЕАКЦИЯ DPI НА ОТВЕТ СЕРВЕРА](#реакция-dpi-на-ответ-сервера)
    - [РЕЖИМ SYNACK](#режим-synack)
    - [РЕЖИМ SYNDATA](#режим-syndata)
    - [ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ](#виртуальные-машины)
    - [CONNTRACK](#conntrack)
    - [РЕАССЕМБЛИНГ](#реассемблинг)
    - [ПОДДЕРЖКА UDP](#поддержка-udp)
    - [IP ФРАГМЕНТАЦИЯ](#ip-фрагментация)
    - [МНОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ](#множественные-стратегии)
    - [ФИЛЬТРАЦИЯ ПО WIFI](#фильтрация-по-wifi)
    - [IPTABLES ДЛЯ NFQWS](#iptables-для-nfqws)
    - [NFTABLES ДЛЯ NFQWS](#nftables-для-nfqws)
    - [FLOW OFFLOADING](#flow-offloading)
    - [ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОК](#особенности-железок)
    - [ДУРЕНИЕ СО СТОРОНЫ СЕРВЕРА](#дурение-со-стороны-сервера)
  - [tpws](#tpws)
    - [TCP СЕГМЕНТАЦИЯ В TPWS](#tcp-сегментация-в-tpws)
    - [TLSREC](#tlsrec)
    - [MSS](#mss)
    - [ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ДУРЕНИЯ](#другие-параметры-дурения)
    - [МНОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ](#множественные-стратегии-1)
    - [СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ](#служебные-параметры)
    - [IPTABLES ДЛЯ TPWS](#iptables-для-tpws)
    - [NFTABLES ДЛЯ TPWS](#nftables-для-tpws)
  - [ip2net](#ip2net)
  - [mdig](#mdig)
  - [Способы получения списка заблокированных IP](#способы-получения-списка-заблокированных-ip)
  - [Фильтрация по именам доменов](#фильтрация-по-именам-доменов)
  - [Режим фильтрации autohostlist](#режим-фильтрации-autohostlist)
  - [Проверка провайдера](#проверка-провайдера)
  - [Выбор параметров](#выбор-параметров)
  - [Прикручивание к системе управления фаерволом или своей системе запуска](#прикручивание-к-системе-управления-фаерволом-или-своей-системе-запуска)
  - [Вариант custom](#вариант-custom)
  - [Простая установка](#простая-установка)
  - [Установка под systemd](#установка-под-systemd)
  - [Простая установка на openwrt](#простая-установка-на-openwrt)
  - [Установка на openwrt в режиме острой нехватки места на диске](#установка-на-openwrt-в-режиме-острой-нехватки-места-на-диске)
  - [Android](#android)
  - [Мобильные модемы и роутеры huawei](#мобильные-модемы-и-роутеры-huawei)
  - [FreeBSD, OpenBSD, MacOS](#freebsd-openbsd-macos)
  - [Windows](#windows)
  - [Другие прошивки](#другие-прошивки)
  - [Обход блокировки через сторонний хост](#обход-блокировки-через-сторонний-хост)
  - [Почему стоит вложиться в покупку VPS](#почему-стоит-вложиться-в-покупку-vps)
  - [Поддержать разработчика](#поддержать-разработчика)
***

## Зачем это нужно

Автономное средство противодействия DPI, которое не требует подключения каких-либо сторонних серверов. Может помочь
обойти блокировки или замедление сайтов HTTP(S), сигнатурный анализ TCP и UDP протоколов, например, с целью блокировки
VPN.

Проект нацелен прежде всего на маломощные embedded устройства - роутеры, работающие под OpenWrt. Поддерживаются
традиционные Linux-системы, FreeBSD, OpenBSD, частично macOS. В некоторых случаях возможна самостоятельная прикрутка
решения к различным прошивкам.

Большая часть функционала работает на Windows.

## Быстрый старт

- [Linux/openWrt](./quick_start.md)
- [Windows](./quick_start_windows.md)

## Как это работает

В самом простейшем случае вы имеете дело с пассивным DPI. Пассивный DPI может читать трафик из потока, может инжектить
свои пакеты, но не может блокировать проходящие пакеты. Если запрос "плохой", пассивный DPI инжектит пакет RST,
опционально дополняя его пакетом HTTP redirect. Если фейк пакет инжектится только для клиента, в этом случае можно
обойтись командами iptables для дропа RST и/или редиректа на заглушку по определённым условиям, которые нужно подбирать
для каждого провайдера индивидуально. Так мы обходим последствия срабатывания триггера запрета. Если пассивный DPI
направляет пакет RST в том числе и серверу, то вы ничего с этим не сможете сделать. Ваша задача — не допустить
срабатывания триггера запрета. Одними iptables уже не обойтись. Этот проект нацелен именно на предотвращение
срабатывания запрета, а не ликвидацию его последствий.

Активный DPI ставится в разрез провода и может дропать пакеты по любым критериям, в том числе распознавать TCP-потоки и
блокировать любые пакеты, принадлежащие потоку.

Как не допустить срабатывания триггера запрета? Послать то, на что DPI не рассчитывает и что ломает ему алгоритм
распознавания запросов и их блокировки.

Некоторые DPI не могут распознать HTTP-запрос, если он разделен на TCP-сегменты. Например, запрос
вида `GET / HTTP/1.1\r\nHost: kinozal.tv......`
мы посылаем двумя частями: сначала идет `GET`, затем `/ HTTP/1.1\r\nHost: kinozal.tv.....`. Другие DPI спотыкаются, когда
заголовок `Host:` пишется в другом регистре: например, `host:`. Кое-где работает добавление дополнительного пробела
после метода: `GET /` → `GET /`
или добавление точки в конце имени хоста: `Host: kinozal.tv.`

Существует и более продвинутая магия, направленная на преодоление DPI на пакетном уровне.

Подробнее про DPI:\
https://habr.com/ru/post/335436 или https://web.archive.org/web/20230331233644/https://habr.com/ru/post/335436/ \
https://geneva.cs.umd.edu/papers/geneva_ccs19.pdf

## Что сейчас происходит в России

Раньше, до внедрения повсеместных систем ТСПУ, использовался зоопарк различных DPI у провайдеров. Какие-то были
активными, какие-то пассивными. Сейчас время простых iptables окончательно ушло. Везде активный DPI ТСПУ, но кое-где
могут оставаться невыключенными дополнительные старые DPI из зоопарка. В этом случае приходится обходить сразу несколько
DPI. Все больше становится внереестровых блокировок, о которых вы узнаете только по факту недоступности чего-либо, в
списках этого нет. Применяются блокировки некоторых диапазонов ip адресов (автономный обход невозможен)
и протоколов (VPN). На некоторых диапазонах IP используется более строгий фильтр, распознающий попытки обмана через
сегментацию. Должно быть это связано с некоторыми сервисами, которые пытаются таким образом обмануть DPI.

## Как это реализовать на практике в системе linux

Если кратко, то варианты можно классифицировать по следующей схеме :

1) Пассивный DPI, не отправляющий RST серверу. Помогут индивидуально настраиваемые под провайдера команды iptables. На
   rutracker в разделе "обход блокировок - другие способы" по этому вопросу существует отдельная тема. В данном проекте
   не рассматривается. Если вы не допустите срабатывание триггера запрета, то и не придется бороться с его
   последствиями.
2) Модификация TCP соединения на уровне потока. Реализуется через proxy или transparent proxy.
3) Модификация TCP соединения на уровне пакетов. Реализуется через обработчик очереди NFQUEUE и raw сокеты.

Для вариантов 2 и 3 реализованы программы tpws и nfqws соответственно. Чтобы они работали, необходимо их запустить с
нужными параметрами и перенаправить на них определенный трафик средствами iptables или nftables.

## Когда это работать не будет

* Если подменяется DNS. С этой проблемой легко справиться.
* Если блокировка осуществляется по IP.
* Если соединение проходит через фильтр, способный реконструировать TCP соединение, и который следует всем стандартам.
  Например, нас заворачивают на squid. Соединение идет через полноценный стек tcpip операционной системы.
  Проект нацелен на обман DPI, который в силу ограниченности ресурсов и большого трафика вынужден интерпретировать его лишь ограниченно.
  Обмануть полноценный стек ОС и полноценные серверные приложения не получится.

## nfqws

Эта программа - модификатор пакетов и обработчик очереди NFQUEUE. Для BSD систем существует адаптированный вариант -
dvtws, собираемый из тех же исходников (см. [документация BSD](./bsd.md)).

```
@<config_file>|$<config_file>                             ; читать конфигурацию из файла. опция должна быть первой. остальные опции игнорируются.

--debug=0|1                                               ; 1=выводить отладочные сообщения
--dry-run                                                 ; проверить опции командной строки и выйти. код 0 - успешная проверка.
--version                                                 ; вывести версию и выйти
--comment                                                 ; любой текст (игнорируется)
--daemon                                                  ; демонизировать прогу
--pidfile=<file>                                          ; сохранить PID в файл
--user=<username>                                         ; менять uid процесса
--uid=uid[:gid]                                           ; менять uid процесса
--qnum=N                                                  ; номер очереди N
--bind-fix4                                               ; пытаться решить проблему неверного выбора исходящего интерфейса для сгенерированных ipv4 пакетов
--bind-fix6                                               ; пытаться решить проблему неверного выбора исходящего интерфейса для сгенерированных ipv6 пакетов
--ctrack-timeouts=S:E:F[:U]                               ; таймауты внутреннего conntrack в состояниях SYN, ESTABLISHED, FIN, таймаут udp. по умолчанию 60:300:60:60
--ctrack-disable=[0|1]                                    ; 1 или отсутствие аргумента отключает conntrack
--ipcache-lifetime=<int>                                  ; время жизни записей кэша IP в секундах. 0 - без ограничений.
--ipcache-hostname=[0|1]                                  ; 1 или отсутствие аргумента включают кэширование имен хостов для применения в стратегиях нулевой фазы
--wsize=<winsize>[:<scale_factor>]                        ; менять tcp window size на указанный размер в SYN,ACK. если не задан scale_factor, то он не меняется (устарело !)
--wssize=<winsize>[:<scale_factor>]                       ; менять tcp window size на указанный размер в исходящих пакетах. scale_factor по умолчанию 0. (см. conntrack !)
--wssize-cutoff=[n|d|s]N                                  ; изменять server window size в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру меньше N
--wssize-forced-cutoff=0|1                                ; 1(default)=автоматически отключать wssize в случае обнаружения известного протокола
--synack-split=[syn|synack|acksyn]                        ; выполнить tcp split handshake. вместо SYN,ACK отсылать только SYN, SYN+ACK или ACK+SYN
--orig-ttl=<int>                                          ; модифицировать TTL оригинального пакета
--orig-ttl6=<int>                                         ; модифицировать ipv6 hop limit оригинальных пакетов.  если не указано, используется значение --orig-ttl
--orig-autottl=[<delta>[:<min>[-<max>]]|-]                ; режим auto ttl для ipv4 и ipv6. по умолчанию: +5:3-64. "0:0-0" или "-" отключает функцию
--orig-autottl6=[<delta>[:<min>[-<max>]]|-]               ; переопределение предыдущего параметра для ipv6
--orig-tcp-flags-set=<int|0xHEX|flaglist>                 ; устанавливать указанные tcp флаги (flags |= value). число , либо список через запятую : FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG,ECE,CWR,AE,R1,R2,R3
--orig-tcp-flags-unset=<int|0xHEX|flaglist>               ; удалять указанные tcp флаги (flags &= ~value)
--orig-mod-start=[n|d|s]N                                 ; применять orig-mod только в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру больше или равно N
--orig-mod-cutoff=[n|d|s]N                                ; применять orig-mod только в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру меньше N
--dup=<int>                                               ; высылать N дубликатов до оригинала
--dup-replace=[0|1]                                       ; 1 или отсутствие аргумента блокирует отправку оригинала. отправляются только дубликаты.
--dup-ttl=<int>                                           ; модифицировать TTL дубликатов
--dup-ttl6=<int>                                          ; модифицировать ipv6 hop limit дубликатов. если не указано, используется значение --dup-ttl
--dup-autottl=[<delta>[:<min>[-<max>]]|-]                 ; режим auto ttl для ipv4 и ipv6. по умолчанию: +1:3-64. "0:0-0" или "-" отключает функцию
--dup-autottl6=[<delta>[:<min>[-<max>]]|-]                ; переопределение предыдущего параметра для ipv6
--dup-tcp-flags-set=<int|0xHEX|flaglist>                  ; устанавливать указанные tcp флаги (flags |= value). число , либо список через запятую : FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG,ECE,CWR,AE,R1,R2,R3
--dup-tcp-flags-unset=<int|0xHEX|flaglist>                ; удалять указанные tcp флаги (flags &= ~value)
--dup-fooling=<fooling>                                   ; дополнительные методики как сделать, чтобы дубликат не дошел до сервера. none md5sig badseq badsum datanoack ts hopbyhop hopbyhop2
--dup-ts-increment=<int|0xHEX>                            ; инкремент TSval для ts. по умолчанию -600000
--dup-badseq-increment=<int|0xHEX>                        ; инкремент sequence number для badseq. по умолчанию -10000
--dup-badack-increment=<int|0xHEX>                        ; инкремент ack sequence number для badseq. по умолчанию -66000
--dup-ip-id=same|zero|seq|rnd                             ; режим назначения ip_id для пакетов dup
--dup-start=[n|d|s]N                                      ; применять dup только в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру больше или равно N
--dup-cutoff=[n|d|s]N                                     ; применять dup только в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру меньше N
--hostcase                                                ; менять регистр заголовка "Host:" по умолчанию на "host:".
--hostnospace                                             ; убрать пробел после "Host:" и переместить его в конец значения "User-Agent:" для сохранения длины пакета
--methodeol                                               ; добавить перевод строки в unix стиле ('\n') перед методом и убрать пробел из Host: : "GET / ... Host: domain.com" => "\nGET  / ... Host:domain.com"
--hostspell=HoST                                          ; точное написание заголовка Host (можно "HOST" или "HoSt"). автоматом включает --hostcase
--domcase                                                 ; домен после Host: сделать таким : TeSt.cOm
--ip-id=seq|seqgroup|rnd|zero                             ; режим назначения ip_id для генерированных пакетов
--dpi-desync=[<mode0>,]<mode>[,<mode2]                    ; атака по десинхронизации DPI. mode : synack syndata fake fakeknown rst rstack hopbyhop destopt ipfrag1 multisplit multidisorder fakedsplit hostfakesplit fakeddisorder ipfrag2 udplen tamper
--dpi-desync-fwmark=<int|0xHEX>                           ; бит fwmark для пометки десинхронизирующих пакетов, чтобы они повторно не падали в очередь. default = 0x40000000
--dpi-desync-ttl=<int>                                    ; установить ttl для десинхронизирующих пакетов
--dpi-desync-ttl6=<int>                                   ; установить ipv6 hop limit для десинхронизирующих пакетов. если не указано, используется значение --dpi-desync-ttl
--dpi-desync-autottl=[<delta>[:<min>[-<max>]]|-]          ; режим auto ttl для ipv4 и ipv6. по умолчанию: 1:3-20. "0:0-0" или "-" отключает функцию
--dpi-desync-autottl6=[<delta>[:<min>[-<max>]]|-]         ; переопределение предыдущего параметра для ipv6
--dpi-desync-tcp-flags-set=<int|0xHEX|flaglist>           ; устанавливать указанные tcp флаги (flags |= value). число , либо список через запятую : FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG,ECE,CWR,AE,R1,R2,R3
--dpi-desync-tcp-flags-unset=<int|0xHEX|flaglist>         ; удалять указанные tcp флаги (flags &= ~value)
--dpi-desync-fooling=<fooling>                            ; дополнительные методики как сделать, чтобы фейковый пакет не дошел до сервера. none md5sig badseq badsum datanoack ts hopbyhop hopbyhop2
--dpi-desync-repeats=<N>                                  ; посылать каждый генерируемый в nfqws пакет N раз (не влияет на остальные пакеты)
--dpi-desync-skip-nosni=0|1                               ; 1(default)=не применять dpi desync для запросов без hostname в SNI, в частности для ESNI
--dpi-desync-split-pos=N|-N|marker+N|marker-N             ; список через запятую маркеров для tcp сегментации в режимах split и disorder
--dpi-desync-split-seqovl=N|-N|marker+N|marker-N          ; единичный маркер, определяющий величину перекрытия sequence в режимах split и disorder. для split поддерживается только положительное число.
--dpi-desync-split-seqovl-pattern=[+ofs]@<filename>|0xHEX ; чем заполнять фейковую часть overlap
--dpi-desync-fakedsplit-pattern=[+ofs]@<filename>|0xHEX   ; чем заполнять фейки в fakedsplit/fakeddisorder
--dpi-desync-fakedsplit-mod=mod[,mod]                     ; может быть none, altorder=0|1|2|3 + 0|8|16
--dpi-desync-hostfakesplit-midhost=marker+N|marker-N      ; маркер дополнительного разреза сегмента с оригинальным хостом. должен попадать в пределы хоста.
--dpi-desync-hostfakesplit-mod=mod[,mod]                  ; может быть none, host=<hostname>, altorder=0|1
--dpi-desync-ipfrag-pos-tcp=<8..9216>                     ; позиция ip фрагментации tcp, начиная с транспортного заголовка. должно быть кратно 8, по умолчанию - 32.
--dpi-desync-ipfrag-pos-udp=<8..9216>                     ; позиция ip фрагментации udp, начиная с транспортного заголовка. должно быть кратно 8, по умолчанию - 8.
--dpi-desync-ts-increment=<int|0xHEX>                     ; инкремент TSval для ts. по умолчанию -600000
--dpi-desync-badseq-increment=<int|0xHEX>                 ; инкремент sequence number для badseq. по умолчанию -10000
--dpi-desync-badack-increment=<int|0xHEX>                 ; инкремент ack sequence number для badseq. по умолчанию -66000
--dpi-desync-any-protocol=0|1                             ; 0(default)=работать только по http request и tls clienthello  1=по всем непустым пакетам данных
--dpi-desync-fake-tcp-mod=mod[,mod]                       ; список через запятую режимов runtime модификации tcp фейков (любых) : none, seq
--dpi-desync-fake-http=[+ofs]@<filename>|0xHEX	          ; файл, содержащий фейковый http запрос для dpi-desync=fake, на замену стандартному www.iana.org
--dpi-desync-fake-tls=[+ofs]@<filename>|0xHEX|![+offset]  ; файл, содержащий фейковый tls clienthello для dpi-desync=fake, на замену стандартному. '!' = стандартный фейк
--dpi-desync-fake-tls-mod=mod[,mod]                       ; список через запятую режимов runtime модификации фейков : none,rnd,rndsni,sni=<sni>,dupsid,padencap
--dpi-desync-fake-unknown=[+ofs]@<filename>|0xHEX         ; файл, содержащий фейковый пейлоад неизвестного протокола для dpi-desync=fake, на замену стандартным нулям 256 байт
--dpi-desync-fake-syndata=[+ofs]@<filename>|0xHEX         ; файл, содержащий фейковый пейлоад пакета SYN для режима десинхронизации syndata
--dpi-desync-fake-quic=[+ofs]@<filename>|0xHEX            ; файл, содержащий фейковый QUIC Initial
--dpi-desync-fake-wireguard=[+ofs]@<filename>|0xHEX       ; файл, содержащий фейковый wireguard handshake initiation
--dpi-desync-fake-dht=[+ofs]@<filename>|0xHEX             ; файл, содержащий фейковый пейлоад DHT протокола для dpi-desync=fake, на замену стандартным нулям 64 байт
--dpi-desync-fake-discord=[+ofs]@<filename>|0xHEX         ; файл, содержащий фейковый пейлоад Discord протокола нахождения IP адреса для голосовых чатов для dpi-desync=fake, на замену стандартным нулям 64 байт
--dpi-desync-fake-stun=[+ofs]@<filename>|0xHEX            ; файл, содержащий фейковый пейлоад STUN протокола для dpi-desync=fake, на замену стандартным нулям 64 байт
--dpi-desync-fake-unknown-udp=[+ofs]@<filename>|0xHEX     ; файл, содержащий фейковый пейлоад неизвестного udp протокола для dpi-desync=fake, на замену стандартным нулям 64 байт
--dpi-desync-udplen-increment=<int>                       ; на сколько увеличивать длину udp пейлоада в режиме udplen
--dpi-desync-udplen-pattern=[+ofs]@<filename>|0xHEX       ; чем добивать udp пакет в режиме udplen. по умолчанию - нули
--dpi-desync-start=[n|d|s]N                               ; применять dpi desync только в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру больше или равно N
--dpi-desync-cutoff=[n|d|s]N                              ; применять dpi desync только в исходящих пакетах (n), пакетах данных (d), относительных sequence (s) по номеру меньше N
--hostlist=<filename>                                     ; действовать только над доменами, входящими в список из filename. поддомены автоматически учитываются, если хост не начинается с '^'.
                                                          ; в файле должен быть хост на каждой строке.
                                                          ; список читается при старте и хранится в памяти в виде иерархической структуры для быстрого поиска.
                                                          ; при изменении времени модификации файла он перечитывается автоматически по необходимости
                                                          ; список может быть запакован в gzip. формат автоматически распознается и разжимается
                                                          ; списков может быть множество. пустой общий лист = его отсутствие
                                                          ; хосты извлекаются из Host: хедера обычных http запросов и из SNI в TLS ClientHello.
--hostlist-domains=<domain_list>                          ; фиксированный список доменов через зяпятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных доменов.
--hostlist-exclude=<filename>                             ; не применять дурение к доменам из листа. может быть множество листов. схема аналогична include листам.
--hostlist-exclude-domains=<domain_list>                  ; фиксированный список доменов через зяпятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных доменов.
--hostlist-auto=<filename>                                ; обнаруживать автоматически блокировки и заполнять автоматический hostlist (требует перенаправления входящего трафика)
--hostlist-auto-fail-threshold=<int>                      ; сколько раз нужно обнаружить ситуацию, похожую на блокировку, чтобы добавить хост в лист (по умолчанию: 3)
--hostlist-auto-fail-time=<int>                           ; все эти ситуации должны быть в пределах указанного количества секунд (по умолчанию: 60)
--hostlist-auto-retrans-threshold=<int>                   ; сколько ретрансмиссий запроса считать блокировкой (по умолчанию: 3)
--hostlist-auto-debug=<logfile>                           ; лог положительных решений по autohostlist. позволяет разобраться почему там появляются хосты.
--new                                                     ; начало новой стратегии (новый профиль)
--skip                                                    ; не использовать этот профиль . полезно для временной деактивации профиля без удаления параметров.
--filter-l3=ipv4|ipv6                                     ; фильтр версии ip для текущей стратегии
--filter-tcp=[~]port1[-port2]|*                           ; фильтр портов tcp для текущей стратегии. ~ означает инверсию. установка фильтра tcp и неустановка фильтра udp запрещает udp. поддерживается список через запятую.
--filter-udp=[~]port1[-port2]|*                           ; фильтр портов udp для текущей стратегии. ~ означает инверсию. установка фильтра udp и неустановка фильтра tcp запрещает tcp. поддерживается список через запятую.
--filter-l7=<proto>                                       ; фильтр протокола L6-L7. поддерживается несколько значений через запятую. proto : http tls quic wireguard dht discord stun unknown
--filter-ssid=ssid1[,ssid2,ssid3,...]                     ; фильтр по имени wifi сети (только для linux)
--ipset=<filename>                                        ; включающий ip list. на каждой строчке ip или cidr ipv4 или ipv6. поддерживается множество листов и gzip. перечитка автоматическая.
--ipset-ip=<ip_list>                                      ; фиксированный список подсетей через запятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных подсетей.
--ipset-exclude=<filename>                                ; исключающий ip list. на каждой строчке ip или cidr ipv4 или ipv6. поддерживается множество листов и gzip. перечитка автоматическая.
--ipset-exclude-ip=<ip_list>                              ; фиксированный список подсетей через запятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных подсетей.
```

`--debug` позволяет выводить подробный лог действий на консоль, в syslog или в файл. Может быть важен порядок следования
опций. `--debug` лучше всего указывать в самом начале. Опции анализируются последовательно. Если ошибка будет при
проверке опции, а до анализа `--debug` еще дело не дошло, то сообщения не будут выведены в файл или syslog. При
логировании в файл процесс не держит файл открытым. Ради каждой записи файл открывается и потом закрывается. Так что
файл можно удалить в любой момент, и он будет создан заново при первом же сообщении в лог. Но имейте в виду, что если вы
запускаете процесс под root, то будет сменен UID на не-root. В начале на лог файл меняется owner, иначе запись будет
невозможна. Если вы потом удалите файл, и у процесса не будет прав на создание файла в его директории, лог больше не
будет вестись. Вместо удаления лучше использовать truncate. В шелле это можно сделать через команду ": >filename"

Многие параметры, загружающие двоичные данные из файлов, поддерживают загрузку из hex-строки или из файла.
hex строка начинается с "0x". Имя файла можно писать как есть или использовать префикс "@".
Если перед префиксом "@" указано "+<число>", то это означает смещение полезных данных внутри файла.
Файл может загружаться целиком с нулевой позиции, к нему могут применяться модификации, требующие полного файла (TLS),
но передача пойдет с позиции offset. offset должен быть меньше длины файла. Если к блоку данных применяется мод,
который уменьшает размер данных, и offset окажется не меньше новой длины данных, будет ошибка.

### АТАКА ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ DPI

Суть ее в следующем. Берется оригинальный запрос, модифицируется, добавляется поддельная информация (фейки)
таким образом, чтобы ОС сервера передала серверному процессу оригинальный запрос в неизменном виде, а DPI увидел другое.
То, что он блокировать не станет. Сервер видит одно, DPI - другое. DPI не понимает, что передается запрещенный запрос и не блокирует его.

Есть арсенал возможностей, чтобы достичь такого результата.
Это может быть передача фейк пакетов, чтобы они дошли до DPI, но не дошли до сервера. Может использоваться фрагментация на уровне TCP (сегментация) или на уровне IP.
Есть атаки, основанные на игре с tcp sequence numbers или с перепутыванием порядка следования tcp сегментов.
Методы могут сочетаться в различных вариантах.

### ФЕЙКИ

Фейки - это отдельные сгенерированные nfqws пакеты, несущие ложную информацию для DPI.
Они либо не должны дойти до сервера, либо могут дойти, но должны быть им отброшены.
Иначе получается слом tcp соединения или нарушение целостности передаваемого потока, что гарантированно приводит к поломке ресурса.
Есть ряд методов для решения этой задачи.

* `md5sig` добавляет TCP опцию **MD5 signature**. Работает не на всех серверах. Пакеты с md5 обычно отбрасывают только linux.
  Требуется значительное увеличение длины tcp пакета, чтобы вместить tcp option. При обработке многосегментных запросов (TLS Kyber)
  первый пакет идет полный под MTU. При fakedsplit/fakeddisorder на небольших позициях отдельные tcp сегменты достаточно велики, чтобы внедрение
  md5 tcp option вызвало переполнение MTU и ошибку отправки "message too long". `nfqws` не умеет перераспределять данные между tcp сегментами,
  поэтому надо или отказываться от kyber, или увеличивать сплит-позицию, или отказываться от fakedsplit/fakeddisorder.
* `badsum` портит контрольную сумму TCP. Не сработает, если ваше устройство за NAT, который не пропускает пакеты с инвалидной суммой. Наиболее
  распространенная настройка NAT роутера в Linux их не пропускает. На Linux построено большинство домашних роутеров.
  Непропускание обеспечивается так : настройка ядра sysctl по умолчанию
  `net.netfilter.nf_conntrack_checksum=1` заставляет conntrack проверять tcp и udp чексуммы входящих пакетов и
  выставлять state INVALID для пакетов с инвалидной суммой. Обычно в правилах iptables вставляется правило для дропа
  пакетов с состоянием INVALID в цепочке FORWARD. Совместное сочетание этих факторов приводит к непрохождению badsum
  через такой роутер. В OpenWrt из коробки `net.netfilter.nf_conntrack_checksum=0`, в других роутерах часто нет, и не
  всегда это можно изменить. Чтобы nfqws мог работать через роутер, нужно на нем выставить указанное значение sysctl в 0.
  nfqws на самом роутере будет работать и без этой настройки, потому что чексумма локально созданных пакетов не
  проверяется никогда. Если роутер за другим NAT, например провайдерским, и он не пропускает invalid packets вы ничего
  не сможете с этим сделать. Но обычно провайдеры все же пропускают badsum. На некоторых адаптерах/свитчах/драйверах
  принудительно включен rx-checksum offload, badsum пакеты отсекаются еще до получения в ОС. В этом случае если что-то и
  можно сделать, то только модифицировать драйвер, что представляется задачей крайне нетривиальной. Установлено, что так
  себя ведут некоторые роутеры на базе mediatek. badsum пакеты уходят с клиентской ОС, но роутером не видятся в br-lan
  через tcpdump. При этом если nfqws выполняется на самом роутере, обход может работать. badsum нормально уходят с
  внешнего интерфейса.
* `badseq` увеличивает TCP sequence number на определенное значение, выводя его тем самым из TCP window.
  Такие пакеты будут наверняка отброшены принимающим узлом, но так же и DPI, если он ориентируется на sequence
  numbers. По умолчанию смещение seq выбирается -10000. Практика показала, что некоторые DPI не пропускают seq вне
  определенного окна. Однако, такое небольшое смещение может вызвать проблемы при существенной потоковой передаче и
  потере пакетов. Если вы используете `--dpi-desync-any-protocol`, может понадобиться установить badseq increment
  0x80000000. Это обеспечит надежную гарантию, что поддельный пакет не вклинится в tcp window на сервере. Так же было
  замечено, что badseq ломает логику некоторых DPI при анализе http, вызывая зависание соединения. Причем на тех же DPI
  TLS с badseq работает нормально.
* `TTL` казалось бы - лучший вариант, но он требует индивидуальной настройки под каждого провайдера. Если DPI находится
  дальше локальных сайтов провайдера, то вы можете отрезать себе доступ к ним. Ситуация усугубляется наличием ТСПУ на
  магистралах, что вынуждает делать TTL достаточно высоким, увеличивая риск пробоя фейка до сервера. Необходим ip
  exclude list, заполняемый вручную. Вместе с ttl можно применять md5sig. Это ничего не испортит, зато дает неплохой
  шанс работы сайтов, до которых "плохой" пакет дойдет по TTL. Если не удается найти автоматическое решение,
  воспользуйтесь файлом `zapret-hosts-user-exclude.txt`. Некоторые стоковые прошивки роутеров фиксируют исходящий TTL,
  без отключения этой опции через них работать не будет. КАКИМ СТОИТ ВЫБИРАТЬ TTL : найдите минимальное значение, при
  котором обход еще работает. Это и будет номер хопа вашего DPI.
* `hopbyhop` относится только к ipv6. Добавляется ipv6 extenstion header `hop-by-hop options`. В варианте `hopbyhop2`
  добавляются 2 хедера, что является нарушением стандарта и гарантированно отбрасывается стеком протоколов во всех ОС.
  Один хедер hop-by-hop принимается всеми ОС, однако на некоторых каналах/провайдерах такие пакеты могут фильтроваться и
  не доходить. Расчет идет на то, что DPI проанализирует пакет с hop-by-hop, но он либо не дойдет до адресата в силу
  фильтров провайдера, либо будет отброшен сервером, потому что хедера два.
* `datanoack` высылает фейки со снятым tcp флагом ACK. Сервера такое не принимают, а DPI может принять. Эта техника
  может ломать NAT и не всегда работает с iptables, если используется masquerade, даже с локальной системы (почти всегда
  на роутерах ipv4). На системах c iptables без masquerade и на nftables работает без ограничений. Экспериментально
  выяснено, что многие провайдерские NAT не отбрасывают эти пакеты, потому работает даже с внутренним провайдерским IP.
  Но linux NAT оно не пройдет, так что за домашним роутером эта техника скорее всего не сработает, но может сработать с него.
  Может сработать и через роутер, если подключение по проводу, и на роутере включено аппаратное ускорение.
* Манипуляция tcp флагами с помощью `--dpi-desync-tcp-flags-set` и `--dpi-desync-tcp-flags-unset`. Можно сделать инвалидное
  сочетание флагов, которое сервер не примет, а DPI - примет. Например, установить SYN в фейках. Но это может работать не на всех серверах.
  `datanoack` может быть заменен `--dpi-desync-tcp-flags-unset=ACK`.
  Пакеты с инвалидными флагами могут отбрасываться, проходя через NAT.
* `ts` прибавляет к значению TSval таймштампа tcp значение ts increment (по умолчанию -600000). Сервера отбрасывают пакеты
  с TSval в определенных пределах. По практическим тестам инкремент должен быть где-то от -100 до -0x80000000.
  timestamps генерирует клиентская ОС. В linux таймштампы включены по умолчанию, в windows выключены по умолчанию.
  Можно включить через команду `netsh interface tcp set global timestamps=enabled`.
  ts fooling требует, чтобы таймштампы были включены, иначе работать не будет. Включать надо на каждом клиентском устройстве.
  TSecr оставляется без изменений. Так же требуется, чтобы сервер понимал timestamps, но это в большинстве случаев так.
* `autottl`. Суть режима в автоматическом определении TTL, чтобы пакет почти наверняка прошел DPI и немного не дошел до
  сервера (`--dpi-desync-autottl`). Или наоборот - TTL едва хватило, чтобы он все-таки дошел до сервера (см `--dup-autottl`, `--orig-autottl`).
  Берутся базовые значения TTL 64,128,255, смотрится входящий пакет (да, требуется направить первый входящий пакет на nfqws !).
  Вычисляется длина пути, прибавляется `delta`. delta может быть положительной или отрицательной.
  Чтобы задать положительную дельту, нужно указать унарный знак **+** перед числом.
  В случае его отсутствия или при наличии унарного знака **-** дельта считается отрицательной.
  Если TTL вне диапазона min,max, то берутся значения min,max, чтобы вписаться в
  диапазон. Если при этом дельта отрицательная и полученный TTL больше длины пути или дельта положительная и полученный TTL меньше длины пути,
  то автоматизм не сработал и берутся фиксированные значения : `--dpi-desync-ttl`, `--orig-ttl`, `--dup-ttl`.
  Техника позволяет решить вопрос, когда вся сеть перегорожена шлагбаумами (DPI, ТСПУ) везде где только
  можно, включая магистралов. Но потенциально может давать сбои. Например, при асимметрии входящего и исходящего канала
  до конкретного сервера. Некоторые сервера выдают нестандартный TTL (google), потому на них получается полная ерунда.
  Если не учитывать подобные исключения, то на каких-то провайдерах эта техника будет работать неплохо, на других доставит больше проблем,
  чем пользы. Где-то может потребоваться тюнинг параметров. Лучше использовать с дополнительным ограничителем.

Режимы дурения могут сочетаться в любых комбинациях. `--dpi-desync-fooling` берет множество значений через запятую.

Возможно задание множества фейков через повторение параметров `--dpi-desync-fake-???`, кроме `--dpi-desync-fake-syndata`.
Фейки будут отосланы в указанном порядке. `--dpi-desync-repeats` повторяет каждый отосланный фейк.
Итоговый порядок будет такой : `fake1 fake1 fake1 fake2 fake2 fake2 fake3 fake3 fake3 .....`

### МОДИФИКАЦИЯ ФЕЙКОВ

Любые tcp фейки отправляются с исходным sequence по умолчанию, даже если их несколько.
Если задать `--dpi-desync-fake-tcp-mod=seq`, то несколько фейков будут отправлены с увеличением sequence number таким образом,
как будто они являются tcp сегментами одного фейка.

В nfqws зашит базовый вариант фейка для TLS. Его можно переопределить опцией `--dpi-desync-fake-tls`.
Переопределение фейков дает возможность использовать любые данные в качестве фейка для TLS.
Можно использовать фейковый Client Hello с любым фингерпринтом и с любым SNI.

Некоторые модификации можно делать в процессе выполнения с помощью `--dpi-desync-fake-tls-mod`.
Часть из них работает при обработке каждого TLS Client Hello и может подстраиваться под отправляемые данные.
Модификации требуют наличия полного валидного TLS Client Hello в качестве фейка, они не работают с произвольными данными.

 * `none`. Не применять никакие модификации.
 * `rnd`. Рандомизировать поля `random` и `session id`. Выполняется на каждый запрос.
 * `dupsid`. Копировать `session ID` из передаваемого TLS Client Hello. Имеет приоритет над `rnd`. Выполняется на каждый запрос.
 * `rndsni`. Рандомизировать SNI. Если SNI >=7 символов, применяется случайный домен 2 уровня с известным TLD, иначе заполняется случайными символами без точки. Выполняется один раз при старте.
 * `sni=<sni>`. Заменить sni на указанное значение. Макс длина SNI - 63 байта. Общая длина TLS фейка и длины в структуре TLS Client Hello меняются. Выполняется один раз при старте. Если сочетается с `rndsni`, выполняется до него.
 * `padencap`. Расширяется padding extension на размер передаваемого TLS Client Hello (включая многопакетный вариант с kyber). Если padding отсутствует, он добавляется в конец. Если присутствует - требуется, чтобы padding шел последним extension. Правятся все длины, чтобы создать видимость включения передаваемого TLS Client Hello в padding extension. Размер фейка не изменяется. Расчет идет на DPI, который не анализирует sequence numbers должным образом. Выполняется на каждый запрос.

По умолчанию если не задан собственный фейк для TLS используются модификации `rnd,rndsni,dupsid`. Если фейк задан, используется `none`.
Это соответствует поведению программы более старых версий с добавлением функции `dupsid`.

Если задан режим модификации и имеется множество TLS фейков, к каждому из них применяется последний режим модификации.
Если режим модификации задан после фейка, то он замещает предыдущий режим.
Таким образом можно использовать разные режимы модификации для разных фейков.
При невозможности модифицировать фейк на этапе запуска программа завершается с ошибкой.

Если сначала идет TLS фейк, для него задан режим однократной модификации, затем идет не TLS фейк, то будет ошибка.
Нужно использовать `--dpi-desync-fake-tls-mod=none'.

Пример : `--dpi-desync-fake-tls=iana_org.bin --dpi-desync-fake-tls-mod=rndsni --dpi-desync-fake-tls=0xaabbccdd --dpi-desync-fake-tls-mod=none'

### TCP СЕГМЕНТАЦИЯ

 * `multisplit`. нарезаем запрос на указанных в `--dpi-desync-split-pos` позициях.
 * `multidisorder`. нарезаем запрос на указанных в `--dpi-desync-split-pos` позициях и отправляем в обратном порядке.
 * `fakedsplit`. различные варианты замешивания фейков и оригиналов в прямом порядке
 * `fakeddisorder`. различные варианты замешивания фейков и оригиналов в обратном порядке
 * `hostfakesplit` (altorder=0). фейкование части запроса с хостом : оригинал до хоста, фейк хоста, оригинал хоста (+ опционально нарезка маркером midhost), фейк хоста, оригинал после хоста
 * `hostfakesplit` (altorder=1). фейкование части запроса с хостом : оригинал до хоста, фейк хоста, оригинал после хоста, оригинал хоста (+опционально нарезка маркером midhost)
 * `fakeddisorder`. аналогично `fakedsplit`, только в обратном порядке : фейк 2-й части, 2 часть, фейк 2-й части, фейк 1-й части, 1 часть, фейк 1 части.

Для `fakedsplit` и `fakeddisorder` предусмотрены вариации порядка следования сегментов.
Параметр `--dpi-desync-fakedsplit-mod=altorder=N` задает число, влияющее на наличие отдельных фейков :

Режимы altorder для `fakedsplit` для части многопакетного запроса, где есть сплит-позиция :
 * `altorder=0`. фейк 1-й части, 1 часть, фейк 1-й части, фейк 2-й части, 2 часть, фейк 2-й части
 * `altorder=1`. 1 часть, фейк 1-й части, фейк 2-й части, 2 часть, фейк 2-й части
 * `altorder=2`. 1 часть, фейк 2-й части, 2 часть, фейк 2-й части
 * `altorder=3`. 1 часть, фейк 2-й части, 2 часть

Режимы altorder для `fakeddisorder` для части многопакетного запроса, где есть сплит-позиция :
 * `altorder=0`. фейк 2-й части, 2 часть, фейк 2-й части, фейк 1-й части, 1 часть, фейк 1-й части
 * `altorder=1`. 2 часть, фейк 2-й части, фейк 1-й части, 1 часть, фейк 1-й части
 * `altorder=2`. 2 часть, фейк 1-й части, 1 часть, фейк 1-й части
 * `altorder=3`. 2 часть, фейк 1-й части, 1 часть

Режимы altorder для `fakedsplit` и `fakeddisorder` для части многопакетного запроса, где нет сплит-позиции :
 * `altorder=0`. фейк, оригинал, фейк
 * `altorder=8`. оригинал, фейк
 * `altorder=16`. оригинал

Итоговое число `altorder=N` вычисляется как сумма чисел из этих двух групп. По умолчанию `altorder=0`.

Содержимое фейков в `fakedsplit`/`fakeddisorder` определяется параметром `--dpi-desync-fakedsplit-pattern` (по умолчанию 0x00).
Данные фейков берутся из паттерна со смещением, соответствующим смещению отсылаемых частей, учитывая смещения пакетов в многопакетных запросах.
Размеры фейков соответствуют длинам отсылаемых частей.
Цель этих режимов - максимально усложнить выявление оригинальных данных среди фейков.

Использование `fakedsplit` или `fakeddisorder` на TLS kyber с md5sig fooling может привести к ошибкам "message too long", если позиция сплита мала,
поскольку будет превышение MTU из-за md5 tcp option.

Режим 'hostfakesplit' имеет задачу минимального вмешательства фейком - как раз по той части запроса, на основании которой DPI принимает решение о блокировке. Конкретно - имени хоста.
По умолчанию фейк хоста генерируется каждый раз случайно из набора `[a-z0-9]`. При длине более 7 символов за 3 символа до конца ставится точка, имитируя TLD, а последние 3 символа заполняются одним из нескольких известных TLD.

Можно переопределить шаблон генерации с помощью `--dpi-desync-hostfakesplit-mod=host=<hostname>`. В последнем случае справа всегда будет указанный hostname.
Слева он будет дополнен до размера оригинального хоста как поддомен со случайными символами. Пример : "www.networksolutions.com" -> "h8xmdba4tv7a8.google.com".
Если размер оригинального хоста меньше шаблона, шаблон будет порезан : "habr.com" -> "ogle.com".
Если размер оригинального хоста больше шаблона на 1, получится инвалидный пустой поддомен : "www.xxx.com" => ".google.com".
Поэтому стоит использовать максимально короткие хосты из разрешенных : "ya.ru", "vk.com".

`--dpi-desync-hostfakesplit-mod=altorder=1` позволяет сменить порядок следования частей на альтернативный вариант.
`altorder=1` шлет фрагменты в таком порядке, чтобы при последовательной сборке сегментов на DPI он получил полностью собранный оригинал запроса с подмененным хостом.
Реальный хост идет отдельным сегментом уже после. То есть в этом варианте применяется разновидность disorder. Сервер принимает фрагменты с нарушенным порядком sequence.

Опционально можно разрезать оригинальный хост. Например, `--dpi-desync-hostfakesplit-midhost=midsld`. Позиция нарезки должна попадать внутрь хоста.
Многопакетные запросы поддерживаются только, если исходная нарезка пакетов не включает позиции имени хоста. В последнем случае дурение отменяется.

Вариант `fakedsplit` имеет несколько альтернативных порядков нарезки - от 0 до 3. Режим задается в параметре `--dpi-desync-fakedsplit-mod=altorder=N`.
Каждый следующий altorder убирает часть фейков.

Для определения позиций нарезки используются маркеры.

* **Абсолютный положительный маркер** - числовое смещение внутри пакета или группы пакетов от начала.
* **Абсолютный отрицательный маркер** - числовое смещение внутри пакета или группы пакетов от следующего за концом байта. -1 указывает на последний байт.
* **Относительный маркер** - положительное или отрицательное смещение относительно логической позиции внутри пакета или группы пакетов.

Относительные позиции :

* **method** - начало метода HTTP ('GET', 'POST', 'HEAD', ...). Метод обычно всегда находится на позиции 0, но может сместиться из-за `--methodeol`. Тогда позиция может стать 1 или 2.
* **host** - начало имени хоста в известном протоколе (http, TLS)
* **endhost** - байт, следующий за последним байтом имени хоста
* **sld** - начало домена 2 уровня в имени хоста
* **endsld** - байт, следующий за последним байтом домена 2 уровня в имени хоста
* **midsld** - середина домена 2 уровня в имени хоста
* **sniext** - начало поля данных SNI extension в TLS. Любой extension состоит из 2-байтовых полей type и length, за ними идет поле данных.

Пример списка маркеров : `100,midsld,sniext+1,endhost-2,-10`.

При разбиении пакета первым делом происходит ресолвинг маркеров - нахождение всех указанных относительных позиций и применение смещений.
Если относительная позиция отсутствует в текущем протоколе, такие позиции не применяются и отбрасываются.
Дальше происходит нормализация позиций относительно смещения текущего пакета в группе пакетов (многопакетные запросы TLS с kyber, например).
Выкидываются все позиции, выходящие за пределы текущего пакета. Оставшиеся сортируются в порядке возрастания и удаляются дубли.
В вариантах `multisplit` и `multidisorder` если не осталось ни одной позиции, разбиение не происходит.

Варианты `fakedsplit` и `fakeddisorder` применяют только одну позицию сплита. Ее поиск среди списка `--dpi-desync-split-pos` осуществляется особым образом.
Сначала сверяются все относительные маркеры. Если среди них найден подходящий, применяется он. В противном случае сверяются все абсолютные маркеры.
Если и среди них ничего не найдено, применяется позиция 1.

Например, можно написать `--dpi-desync-split-pos=method+2,midsld,5`. Если протокол http, разбиение будет на позиции `method+2`.
Если протокол TLS - на позиции `midsld`. Если протокол неизвестен и включено `--dpi-desync-any-protocol`, разбиение будет на позиции 5.
Чтобы все было однозначнее, можно использовать разные профили для разных протоколов и указывать только одну позицию, которая точно есть в этом протоколе.

### ПЕРЕКРЫТИЕ SEQUENCE NUMBERS

`seqovl` добавляет в начало одного из TCP сегментов `seqovl` байт со смещенным в минус sequence number на величину `seqovl`.
Для `split` - в начало первого сегмента, для `disorder` - в начало предпоследнего отсылаемого сегмента (второго в оригинальном порядке следования).

В случае `split` расчет идет на то, что предыдущий отсыл, если он был, уже попал в сокет серверного приложения, поэтому новая пришедшая часть лишь частично находится в
пределах текущего окна (in-window). Спереди фейковая часть отбрасывается, а оставшаяся часть содержит оригинал и
начинается с начала window, поэтому попадает в сокет. Серверное приложение получает все, что реально отсылает клиент,
отбрасывая фейковую out-of-window часть. Но DPI не может этого понять, поэтому у него происходит sequence десинхронизация.
Обязательно, чтобы первый сегмент вместе с `seqovl` не превысили длину MTU. Эта ситуация распознается автоматически в Linux, и `seqovl` отменяется.
В остальных системах ситуация не распознается, и это приведет к поломке соединения. Поэтому выбирайте первую позицию сплита и `seqovl` таким образом, чтобы MTU не был превышен в любом случае.
Иначе дурение может не работать или работать хаотично.

Для `disorder` overlap идет на предпоследнюю отсылаемую часть пакета. 
Для простоты будем считать, что разбиение идет на 2 части, шлются они в порядке "2 1" при оригинальном порядке "1 2".
Обязательно, чтобы `seqovl` был меньше позиции первого сплита, иначе все отосланное будет передано в сокет сразу же, включая фейк, ломая протокол прикладного уровня.
Такая ситуация легко обнаруживается программой, и `seqovl` отменяется. Увеличение размера пакета невозможно в принципе.
При соблюдении условия 2-я часть пакета является полностью in-window, поэтому серверная ОС принимает ее целиком, включая фейк.
Но поскольку начальная часть данных из 1 пакета еще не принята, то фейк и реальные данные остаются в памяти ядра, не отправляясь в серверное приложение.
Как только приходит 1-я часть пакета, она переписывает фейковую часть в памяти ядра.
Ядро получает данные из 1 и 2 части, поэтому далее идет отправка в сокет приложения.
Таково поведение всех unix ОС, кроме solaris - оставлять последние принятые данные.
Windows оставляет старые данные, поэтому disorder с seqovl будет приводить к зависаниям соединения
при работе с Windows серверами. Solaris практически мертв, windows серверов очень немного.
Можно использовать листы при необходимости.
Метод позволяет обойтись без fooling и TTL. Фейки перемешаны с реальным данными.
`fakedsplit/fakeddisorder` по-прежнему добавляют дополнительные отдельные фейки.

`seqovl` в варианте `split` может быть только абсолютным положительным значением, поскольку применяется только в первому пакету.
В варианте `disorder` допустимо применение всех вариантов маркеров.
Они автоматически нормализуются к текущему пакету в серии. Можно сплитать на `midsld` и делать seqovl на `midsld-1`.

### НАЗНАЧЕНИЕ IP_ID

Некоторые DPI секут поле ipv4 заголовка ip_id. Защита заключается в распознавании нехарактерного для разных ОС порядка назначения ip_id,
но характерного для некоторого anti-DPI софта. Обычно ОС инкрементируют ip_id для каждого следующего пакета.
Например, на ТСПУ повторение ненулевых ip_id фейка и не фейка вызывает триггер блока на диапазонах IP `googlevideo.com`.

Если отсылаются фейки или дополнительные tcp сегменты, то в любом случае последовательность будет нарушена, поскольку ОС ничего не будет знать о всунутых фейках
и не увеличит свой счетчик ip_id на количество фейков или дополнительных tcp сегментов.
Чтобы сохранить последовательность, потребовалось бы перехватывать все соединение до конца, что очень затратно по ресурсам.
Поэтому после отработки серии генерированных пакетов ip_id возвращается к тому значению, о котором знает ОС.

Параметр `ip-id` относится к профилю и задает режим назначения ip_id при отсылке генерированных в nfqws пакетов.

 * `seq` (по умолчанию) : взять последний ip_id реального пакета. последующие генерированыне пакеты получают увеличенные на 1 ip_id, кроме случая `multidisorder`.
 для `multidisorder` в пределах сегментов, где есть сплит-позиции, значение ip_id увеличивается на количество частей, затем уменьшается на 1 с каждой отосланной частью.
 * `seqgroup` : то же, что и `seq`, но фейки того же размера, что и оригинальные сегменты, маскирующиеся под оригинал получают те же ip_id.
 * `rnd` : всем генерированным пакетам назначать случайный ip_id
 * `zero` : всем генерированным пакетам назначать ip_id=0 . в этом случае Linux и BSD отошлют 0, Windows назначит последовательные ip_id всем пакетам (тем самым автоматически решается проблема сбоя счетчика пакетов).

В заголовках ipv6 поле ip_id отсутствует, параметр игнорируется для ipv6.

### СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ IPV6

Режимы десинхронизации `hopbyhop`, `destopt` и `ipfrag1` (не путать с fooling !) относятся только к ipv6 и заключается
в добавлении хедера `hop-by-hop options`, `destination options` или `fragment` во все пакеты, попадающие под десинхронизацию.
Здесь надо обязательно понимать, что добавление хедера увеличивает размер пакета, потому не может быть применено
к пакетам максимального размера. Это имеет место при передаче больших сообщений.
В случае невозможности отослать пакет дурение будет отменено, пакет будет выслан в оригинале.
Расчет идет на то, что DPI увидит 0 в поле next header основного заголовка `ipv6` и не будет скакать по
extension хедерам в поисках транспортного хедера. Таким образом не поймет, что это tcp или udp, и пропустит пакет
без анализа. Возможно, какие-то DPI на это купятся.
Может сочетаться с любыми режимами 2-й фазы, кроме варианта `ipfrag1+ipfrag2`.
Например, `hopbyhop,multisplit` означает разбить tcp пакет на несколько сегментов, в каждый из них добавить hop-by-hop.
При `hopbyhop,ipfrag2` последовательность хедеров будет : `ipv6,hop-by-hop`,`fragment`,`tcp/udp`.
Режим `ipfrag1` может срабатывать не всегда без специальной подготовки. См. раздел `IP фрагментация`.

### МОДИФИКАЦИЯ ОРИГИНАЛА

Параметры `--orig-ttl` и `--orig-ttl6` позволяют изменить TTL оригинальных пакетов.
Если дальнейшие манипуляции связаны с оригиналом, например, идет TCP сегментация, то исходными
данными являются измененные оригинальные пакеты. То есть в данном примере TCP сегменты пойдут с измененным TTL.

Вариант `--orig-autottl` и `--orig-autottl6` работает аналогично `dpi-desync-autottl`, но по оригинальным пакетам.
Дельту стоит указывать положительную с унарным знаком `+`, иначе оригинал не дойдет до сервера, и вы вообще ничего не получите.
Пример : `--orig-autottl=+5:3-64`.

`--orig-mod-start` и `--orig-mod-cutoff` задают ограничитель по началу и концу модификации оригинала.
Схема аналогична `--dpi-desync-start` и `--dpi-desync-cutoff`.

Функция может быть полезна, когда DPI охотится за фейками и блокирует соединение при наличии подозрительных признаков,
в частности, измененный TTL у фейка относительно оригинала.

### ДУБЛИКАТЫ

Дубликаты - это копии оригинальных пакетов, высылаемые перед ними. Включаются параметром `--dup=N`, где N - количество дублей,
не включающее оригинал. `--dup-replace` отключает отсылку оригинала.

Отсылка дублей имеет место только в тех случаях, когда высылается и оригинал без реконструкции.
Например, если случилась TCP сегментация, то оригинал фактически дропается и заменяется искусственно сконструированными сегментами.
Дубли высланы не будут. Это же касается изменения состава хедеров ipv6, режима tamper для DHT и других.

Возможно применение всех вариантов дурения, как и для desync : `--dup-ttl`. `--dup-ttl6`, `--dup-fooling`. Нужно ли, чтобы эти пакеты доходили до сервера и в каком виде, решаете вы согласно задуманной стратегии.

Вариант `--dup-autottl` и `--dup-autottl6` работает аналогично `dpi-desync-autottl`, но по дублям.
Дельту можно указывать положительную с унарным знаком `+`, а можно и отрицательную. Зависит от вашей задумки.
Пример : `--dup-autottl=-2:3-64`.

`--dup-start` и `--dup-cutoff` задают ограничитель по началу и концу применения стратегии дубликатов.
Схема аналогична `--dpi-desync-start` и `--dpi-desync-cutoff`.

Функция может помочь, когда DPI сечет разницу в характеристиках фейков и оригинала.
Дубликатами можно попытаться заставить DPI принять , что весь сеанс идет аномальным.
Например, у нас имеется TCP сеанс с MD5 сразу с первого SYN пакета. Значит последующие MD5 будут восприниматься нормально.

### КОМБИНИРОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ

В параметре dpi-desync можно указать до 3 режимов через запятую.

* 0 фаза - предполагает работу на этапе установления соединения : `synack`, `syndata`, `--wsize`, `--wssize`. На эту фазу не действуют фильтры по [hostlist](#множественные-стратегии), кроме случая, описанного [далее](#кэш-ip).
* 1 фаза - отсылка чего-либо до оригинального пакета данных : `fake`, `rst`, `rstack`.
* 2 фаза - отсылка в модифицированном виде оригинального пакета данных (например, `fakedsplit` или `ipfrag2`).

Режимы требуют указания в порядке возрастания номеров фаз.

### КЭШ IP

ipcache представляет собой структуру в памяти процесса, позволяющую по ключу IP адреса и имени интерфейса запоминать некоторую информацию,
которую впоследствии можно извлечь и использовать как недостающие данные. На текущий момент это применяются в следующих ситуациях :

1. IP,interface => hop count . Кэшируется количество хопов до сервера для последующего применения в autottl прямо с первого пакета, когда еще ответа не было. Пока записи в кэше нет, autottl не будет применен сразу. При повторном запросе до истечения времени жизни записи autottl будет применение сразу.

2. IP => hostname . Кэшируется имя хоста, вне привязки к интерфейсу, для последующего применения в стратегиях нулевой фазы. Режим отключен по умолчанию и включается через параметры `ipcache-hostname`.
Данная техника является экспериментальной. Ее проблема в том, что как такового нет однозначного соответствия между доменом и IP. Множество доменов могут ссылаться на тот же IP адрес.
При коллизии происходит замещение имени хоста на последний вариант.
Домен может скакать по разным IP на CDN. Сейчас один адрес, через час - другой. Эта проблема решается через время жизни записей кэша : `--ipcache-lifetime`. По умолчанию 2 часа.
Однако, может случиться и так, что в вашем случае применение техники несет больше пользы, чем проблем. Будьте готовы к непонятному на первый взгляд поведению, которое может быть исследовано только через `--debug` лог.

При подаче сигнала SIGUSR2 процесс выводит содержимое ipcache на консоль.

### РЕАКЦИЯ DPI НА ОТВЕТ СЕРВЕРА

Есть DPI, которые анализируют ответы от сервера, в частности сертификат из ServerHello, где прописаны домены.
Подтверждением доставки ClientHello является ACK пакет от сервера с номером ACK sequence, соответствующим длине ClientHello+1.
В варианте disorder обычно приходит сперва частичное подтверждение (SACK), потом полный ACK.
Если вместо ACK или SACK идет RST пакет с минимальной задержкой, то DPI вас отсекает еще на этапе вашего запроса.
Если RST идет после полного ACK спустя задержку, равную примерно пингу до сервера,
тогда вероятно DPI реагирует на ответ сервера.
DPI может отстать от потока, если ClientHello его удовлетворил и не проверять ServerHello.
Тогда вам повезло. Вариант fake может сработать.
Если же он не отстает и упорно проверяет ServerHello, то можно попробовать заставить сервер высылать ServerHello частями
через параметр `--wssize` (см. conntrack).
Если и это не помогает, то сделать с этим что-либо вряд ли возможно без помощи со стороны сервера.
Лучшее решение - включить на сервере поддержку TLS 1.3. В нем сертификат сервера передается в зашифрованном виде.
Это рекомендация ко всем админам блокируемых сайтов. Включайте TLS 1.3. Так вы дадите больше возможностей преодолеть DPI.

### РЕЖИМ SYNACK

В документации по geneva это называется "TCB turnaround". Попытка ввести DPI в заблуждение относительно
ролей клиента и сервера.

Поскольку режим нарушает работу NAT, техника может сработать только если между атакующим устройством
и DPI нет NAT. Атака не сработает через NAT роутер, но может сработать с него.
Для реализации атаки на проходящий трафик требуются nftables и схема [POSTNAT](#nftables-для-nfqws).

### РЕЖИМ SYNDATA

Тут все просто. Добавляются данные в пакет SYN. Все ОС их игнорируют, если не используется TCP fast open (TFO),
а DPI может воспринять, не разобравшись есть там TFO или нет.
Оригинальные соединения с TFO не трогаются, поскольку это их точно сломает.
Без уточняющего параметра добавляются 16 нулевых байтов.

### ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Изнутри VM от virtualbox и vmware в режиме NAT не работают многие техники пакетной магии nfqws.
Принудительно заменяется ttl, не проходят фейк пакеты. Необходимо настроить сеть в режиме bridge.

### CONNTRACK

nfqws оснащен ограниченной реализацией слежения за состоянием tcp соединений (conntrack).
Он включается для реализации некоторых методов противодействия DPI.
conntrack способен следить за фазой соединения : SYN,ESTABLISHED,FIN, количеством пакетов в каждую сторону,
sequence numbers. conntrack способен "кормиться" пакетами в обе или только в одну сторону.
Соединение попадает в таблицу при обнаружении пакетов с выставленными флагами SYN или SYN,ACK.
Поэтому если необходим conntrack, в правилах перенаправления iptables соединение должно идти на nfqws с самого первого
пакета, хотя затем может обрываться по фильтру connbytes.
Для UDP инициатором попадания в таблицу является первый UDP пакет. Он же и определяет направление потока.
Считается, что первый UDP пакет исходит от клиента к серверу. Далее все пакеты с совпадающими
`src_ip,src_port,dst_ip,dst_port` считаются принадлежащими этому потоку до истечения времени неактивности.
conntrack - простенький, он не писался с учетом всевозможных атак на соединение, он не проверяет
пакеты на валидность sequence numbers или чексумму. Его задача - лишь обслуживание нужд nfqws, он обычно
кормится только исходящим трафиком, потому нечувствителен к подменам со стороны внешней сети.
Соединение удаляется из таблицы, как только отпадает нужда в слежении за ним или по таймауту неактивности.
Существуют отдельные таймауты на каждую фазу соединения. Они могут быть изменены параметром `--ctrack-timeouts`.

`--wssize` позволяет изменить с клиента размер tcp window для сервера, чтобы он послал следующие ответы разбитыми на части.
Чтобы это подействовало на все серверные ОС, необходимо менять window size в каждом исходящем с клиента пакете до отсылки сообщения,
ответ на которое должен быть разбит (например, TLS ClientHello). Именно поэтому и необходим conntrack, чтобы
знать когда надо остановиться. Если не остановиться и все время устанавливать низкий wssize, скорость упадет катастрофически.
В linux это может быть купировано через connbytes, но в BSD системах такой возможности нет.
В случае http(s) останавливаемся сразу после отсылки первого http запроса или TLS ClientHello.
Если вы имеете дело с не http(s), то вам потребуется параметр `--wssize-cutoff`. Он устанавливает предел, с которого действие
wssize прекращается. Префикс d перед номером означает учитывать только пакеты с data payload, префикс s - relative sequence number,
проще говоря количество переданных клиентом байтов + 1.
Если проскочит пакет с http request или TLS ClientHello, действие wssize прекращается сразу же, не дожидаясь wssize-cutoff,
если не указан параметр `--wssize-forced-cutoff=0`.
Если ваш протокол склонен к долгому бездействию, следует увеличить таймаут фазы ESTABLISHED через параметр `--ctrack-timeouts`.
Таймаут по умолчанию низкий - всего 5 минут.
Не забывайте, что nfqws кормится приходящими на него пакетами. Если вы ограничили поступление пакетов через connbytes,
то в таблице могут остаться повисшие соединения в фазе ESTABLISHED, которые отвалятся только по таймауту.
Для диагностики состояния conntrack пошлите сигнал SIGUSR1 процессу nfqws : `killall -SIGUSR1 nfqws`.
Текущая таблица будет выведена nfqws в stdout.

Обычно в SYN пакете клиент отсылает кроме window size еще и TCP extension `scaling factor`.
**scaling factor** представляет из себя степень двойки, на которую умножается window size : 0=>1, 1=>2, 2=>4, ..., 8=>256, ...
В параметре wssize scaling factor указывается через двоеточие.
Scaling factor может только снижаться, увеличение заблокировано, чтобы не допустить превышение размера окна со стороны сервера.
Для принуждения сервера к фрагментации ServerHello, чтобы избежать просекание имени сервера из сертификата сервера на DPI,
лучше всего использовать `--wssize=1:6`. Основное правило - делать `scale_factor` как можно больше, чтобы после восстановления
window size итоговый размер окна стал максимально возможным. Если вы сделаете 64:0, будет очень медленно.
С другой стороны нельзя допустить, чтобы ответ сервера стал достаточно большим, чтобы DPI нашел там искомое.

`--wssize` не работает в профилях с хостлистами, поскольку он действует с самого начала соединения, когда еще нельзя
принять решение о попадании в лист. Однако, профиль с auto hostlist может содержать --wssize.
`--wssize` может замедлять скорость и/или увеличивать время ответа сайтов, поэтому если есть другие работающие способы
обхода DPI, лучше применять их.

`--dpi-desync-cutoff` позволяет задать предел, при достижении которого прекращается применение dpi-desync.
Доступны префиксы n,d,s по аналогии с `--wssize-cutoff`.
Полезно совместно с `--dpi-desync-any-protocol=1`.
На склонных к бездействию соединениях следует изменить таймауты conntrack.
Если соединение выпало из conntrack и задана опция `--dpi-desync-cutoff`, `dpi desync` применяться не будет.

### РЕАССЕМБЛИНГ

nfqws поддерживает реассемблинг некоторых видов запросов.
На текущий момент это TLS и QUIC ClientHello. Они бывают длинными, если в chrome включить пост-квантовую
криптографию tls-kyber, и занимают, как правило, 2 или 3 пакета. kyber включен по умолчанию, начиная с chromium 124.
chrome рандомизирует фингерпринт TLS. SNI может оказаться как в начале, так и в конце, то есть
попасть в любой пакет. stateful DPI обычно реассемблирует запрос целиком, и только потом
принимает решение о блокировке.
В случае получения TLS или QUIC пакета с частичным ClientHello начинается процесс сборки, а пакеты
задерживаются и не отсылаются до ее окончания. По окончании сборки пакеты проходит через десинхронизацию
на основании полностью собранного ClientHello.
При любой ошибке в процессе сборки задержанные пакеты немедленно отсылаются в сеть, а десинхронизация отменяется.

Есть специальная поддержка всех вариантов tcp сплита для многосегментного TLS.
Если указать позицию сплита больше длины первого пакета, то разбивка происходит не обязательно первого пакета, а того,
на который пришлась итоговая позиция.
Если, допустим, клиент послал TLS ClientHello длиной 2000, SNI начинается с 1700,
и заданы опции `fake,multisplit`, то перед первым пакетом идет fake, затем первый пакет в оригинале,
а последний пакет разбивается на 2 сегмента. В итоге имеем фейк в начале и 3 реальных сегмента.

### ПОДДЕРЖКА UDP

Атаки на udp более ограничены в возможностях. udp нельзя фрагментировать иначе, чем на уровне ip.

Для UDP действуют только режимы десинхронизации `fake`, `fakeknown`, `hopbyhop`, `destopt`, `ipfrag1`, `ipfrag2`, `udplen`, `tamper`.
Режимами первой фазы являются `fake`, `fakeknown`, `hopbyhop`, `destopt`, `ipfrag1`. Второй фазы - `ipfrag2`, `udplen`, `tamper`.
Как обычно, возможно сочетание режимов первой и второй фазы, но не двух режимов одной фазы.

`udplen` увеличивает размер udp пакета на указанное в `--dpi-desync-udplen-increment` количество байтов.
Паддинг заполняется нулями по умолчанию, но можно задать свой паттерн.
Предназначено для обмана DPI, ориентирующегося на размеры пакетов.
Может сработать, если пользовательский протокол не привязан жестко к размеру udp пейлоада.
Режим tamper означает модификацию пакетов известных протоколов особенным для протокола образом.
На текущий момент работает только с DHT.
Поддерживается определение пакетов QUIC Initial с расшифровкой содержимого и имени хоста, то есть параметр
`--hostlist` будет работать.
Определяются пакеты wireguard handshake initiation, DHT (начинается с 'd1', кончается 'e'), STUN и
[Discord Voice IP Discovery](https://discord.com/developers/docs/topics/voice-connections#ip-discovery).
Для десинхронизации других протоколов обязательно указывать `--dpi-desync-any-protocol`.
Реализован conntrack для udp. Можно пользоваться --dpi-desync-cutoff. Таймаут conntrack для udp
можно изменить 4-м параметром в `--ctrack-timeouts`.
Атака fake полезна только для stateful DPI, она бесполезна для анализа на уровне отдельных пакетов.
По умолчанию fake наполнение - 64 нуля. Можно указать файл в `--dpi-desync-fake-unknown-udp`.

### IP ФРАГМЕНТАЦИЯ

Современная сеть практически не пропускает фрагментированные tcp на уровне ip.
На udp с этим дело получше, поскольку некоторые udp протоколы могут опираться на этот механизм (IKE старых версий).
Однако, кое-где бывает, что режут и фрагментированный udp.
Роутеры на базе linux могут самопроизвольно собирать или перефрагментировать пакеты.
Позиция фрагментации задается отдельно для tcp и udp. По умолчанию 24 и 8 соответственно, должна быть кратна 8.
Смещение считается с транспортного заголовка.

Существует ряд моментов вокруг работы с фрагментами на Linux, без понимания которых может ничего не получиться.

ipv4 : Linux дает отсылать ipv4 фрагменты, но стандартные настройки iptables в цепочке OUTPUT могут вызывать ошибки отправки.

ipv6 : Нет способа для приложения гарантированно отослать фрагменты без дефрагментации в conntrack.
На разных системах получается по-разному. Где-то нормально уходят, где-то пакеты дефрагментируются.
Для ядер <4.16 похоже, что нет иного способа решить эту проблему, кроме как выгрузить модуль `nf_conntrack`,
который подтягивает зависимость `nf_defrag_ipv6`. Он то как раз и выполняет дефрагментацию.
Для ядер 4.16+ ситуация чуть лучше. Из дефрагментации исключаются пакеты в состоянии NOTRACK.
Чтобы не загромождать описание, смотрите пример решения этой проблемы в `blockcheck.sh`.

Иногда требуется подгружать модуль `ip6table_raw` с параметром `raw_before_defrag=1`.
В OpenWrt параметры модулей указываются через пробел после их названий в файлах `/etc/modules.d`.
В традиционных системах посмотрите используется ли `iptables-legacy` или `iptables-nft`. Если legacy, то нужно создать файл
`/etc/modprobe.d/ip6table_raw.conf` с содержимым :
```
options ip6table_raw raw_before_defrag=1
```
В некоторых традиционных дистрибутивах можно изменить текущий ip6tables через : update-alternatives --config ip6tables
Если вы хотите оставаться на iptables-nft, вам придется пересобрать патченную версию. Патч совсем небольшой.
В `nft.c` найдите фрагмент:
```
        {
            .name	= "PREROUTING",
            .type	= "filter",
            .prio	= -300,	/* NF_IP_PRI_RAW */
            .hook	= NF_INET_PRE_ROUTING,
        },
        {
            .name	= "OUTPUT",
            .type	= "filter",
            .prio	= -300,	/* NF_IP_PRI_RAW */
            .hook	= NF_INET_LOCAL_OUT,
        },
```
и замените везде -300 на -450.

Это нужно сделать вручную, никакой автоматики в `blockcheck.sh` нет.

Либо можно раз и навсегда избавиться от этой проблемы, используя `nftables`. Там можно создать `netfilter hook`
с любым приоритетом. Используйте приоритет -401 и ниже.

При использовании iptables и NAT, похоже, что нет способа прицепить обработчик очереди после NAT.
Пакет попадает в nfqws с source адресом внутренней сети, затем фрагментируется и уже не обрабатывается NAT.
Так и уходит во внешнюю сеть с src ip 192.168.x.x. Следовательно, метод не срабатывает.
Видимо единственный рабочий метод - отказаться от iptables и использовать nftables.
Хук должен быть с приоритетом 101 или выше.

### МНОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ

**nfqws** способен по-разному реагировать на различные запросы и применять разные стратегии дурения.
Это реализовано посредством поддержки множества профилей дурения.
Профили разделяются в командной строке параметром `--new`. Первый профиль создается автоматически.
Для него не нужно `--new`. Каждый профиль имеет фильтр. По умолчанию он пуст, то есть профиль удовлетворяет
любым условиям.
Фильтр может содержать жесткие параметры: версия ip протокола, ipset и порты tcp/udp.
Они всегда однозначно идентифицируются даже на нулевой фазе десинхронизации, когда еще хост и L7 неизвестны.
В качестве мягкого фильтра могут выступать хост-листы и протокол прикладного уровня (l7).
L7 протокол становится известен обычно после первого пакета с данными.
При поступлении запроса идет проверка профилей в порядке от первого до последнего до
достижения первого совпадения с фильтром.
Жесткие параметры фильтра сверяются первыми. При несовпадении идет сразу же переход к следующему профилю.
Если какой-то профиль удовлетворяет жесткому фильтру и L7 фильтру и содержит авто-хостлист, он выбирается сразу.
Если профиль удовлетворяет жесткому фильтру и L7 фильтру, для него задан хостлист, и у нас еще нет имени хоста,
идет переход к следующему профилю. В противном случае идет проверка по хостлистам этого профиля.
Если имя хоста удовлетворяет листам, выбирается этот профиль. Иначе идет переход к следующему.
Может так случиться, что до получения имени хоста или узнавания L7 протокола соединение идет по одному профилю,
а при выяснении этих параметров профиль меняется на лету. Это может произойти даже дважды - при выяснении L7
и имени хоста. Чаще всего это выяснение совмещается в одно действие, поскольку по одному пакету, как правило, узнается и L7, и хост.
Поэтому если у вас есть параметры дурения нулевой фазы, тщательно продумывайте что может произойти при переключении стратегии.
Смотрите debug log, чтобы лучше понять что делает nfqws.
Нумерация профилей идет с 1 до N. Последним в цепочке создается пустой профиль с номером 0.
Он используется, когда никакие условия фильтров не совпали.

> [!IMPORTANT]
> Множественные стратегии создавались только для случаев, когда невозможно обьединить
> имеющиеся стратегии для разных ресурсов. Копирование стратегий из blockcheck для разных сайтов
> во множество профилей без понимания как они работают приведет к нагромождению параметров, которые все равно
> не покроют все возможные заблокированные ресурсы. Вы только увязните в этой каше.

> [!IMPORTANT]
> user-mode реализация ipset создавалась не как удобная замена *nix версии, реализованной в ядре.
> Вариант в ядре работает гораздо эффективнее. Это создавалось для систем без поддержки ipset в ядре.
> Конкретно - Windows и ядра Linux, собранные без nftables и ipset модулей ядра. Например, в android нет ipset.

### ФИЛЬТРАЦИЯ ПО WIFI

Имя wifi сети никак не связано с сетевым интерфейсом адаптера wifi.
Интерфейс один, подключиться можно к любой сети. Для разных сетей разные стратегии.
Стратегия от сети A не работает или ломает сеть B. Что делать ?

Можно вручную запускать и снимать инстансы nfqws. Но можно поступить иначе.
В windows версии winws есть глобальный фильтр `--ssid-filter`.
Он включает или отключает инстанс winws в зависимости от подключенности любого адаптера к конкретной wifi сети.
При этом не учитывается маршрутизация. Такой подход возможен потому, что к windivert можно прицепить несколько инстансов winws на пересекающихся фильтрах.
При смене wifi сети одни будут включаться, другие выключаться.

Для linux применяется иное решение. Фильтр `--filter-ssid` относится к конкретному профилю.
Невозможно повесить несколько инстансов nfqws на одну и ту же очередь или направить один и тот же трафик на несколько очередей.
Подключение и отключение от очереди разных инстансов сопряжено со сложностями синхронизации между ними.
Поэтому обрабатывать трафик должен один инстанс, и он должен уметь работать с разными wifi сетями.
Это и реализовано в параметре `--filter-ssid`. Он берет список имен wifi сетей (SSID) через запятую аналогично `--ssid-filter` для winws.
При выборе профиля имеет значение куда идет конкретный обрабатываемый пакет. На какой интерфейс. Или с какого интерфейса пакет пришел, если он считается входящим.
Поэтому даже если у вас часть трафика идет на одну сеть, часть на другую, а часть вообще не идет по wifi, то все это можно настроить.

Сканируются все wifi интерфейсы, составляется список interface->SSID. Он обновляется по мере поступления
пакетов, но не чаще 1 раза в секунду.

### IPTABLES ДЛЯ NFQWS

> [!CAUTION]
> Начиная с ядер Linux 6.17 присутствует параметр конфигурации ядра CONFIG_NETFILTER_XTABLES_LEGACY, который по умолчанию в дистрибутиве может быть "not set". Отсутствие этой настройки выключает iptables-legacy. Это часть процесса депрекации iptables. Тем не менее iptables-nft будут работать, поскольку используют backend nftables.

iptables для задействования атаки на первые пакеты данных в tcp соединении :

```
iptables -t mangle -I POSTROUTING -o <внешний_интерфейс> -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m connbytes --connbytes-dir=original --connbytes-mode=packets --connbytes 1:6 -m mark ! --mark 0x40000000/0x40000000 -j NFQUEUE --queue-num 200 --queue-bypass
```

Этот вариант применяем, когда DPI не следит за всеми запросами http внутри keep-alive сессии.
Если следит, направляем только первый пакет от https и все пакеты от http :

```
iptables -t mangle -I POSTROUTING -o <внешний_интерфейс> -p tcp --dport 443 -m connbytes --connbytes-dir=original --connbytes-mode=packets --connbytes 1:6 -m mark ! --mark 0x40000000/0x40000000 -j NFQUEUE --queue-num 200 --queue-bypass
iptables -t mangle -I POSTROUTING -o <внешний_интерфейс> -p tcp --dport 80 -m mark ! --mark 0x40000000/0x40000000 -j NFQUEUE --queue-num 200 --queue-bypass
```

mark нужен, чтобы сгенерированный поддельный пакет не попал опять к нам на обработку. nfqws выставляет fwmark при его отсылке.
Хотя nfqws способен самостоятельно различать помеченные пакеты, фильтр в iptables по mark нужен при использовании connbytes,
чтобы не допустить изменения порядка следования пакетов. Процессинг очереди - процесс отложенный.
Если ядро имеет пакеты на отсылку вне очереди - оно их отправляет незамедлительно.
Изменение правильного порядка следования пакетов при десинхронизации ломает всю идею.
Так же были замечены дедлоки при достаточно большой отсылке пакетов из nfqws и отсутствии mark фильтра.
Процесс может зависнуть. Поэтому наличие фильтра по mark в ip/nf tables можно считать обязательным.

Почему `--connbytes 1:6` :
* 1 - для работы методов десинхронизации 0-й фазы и корректной работы conntrack
* 2 - иногда данные идут в 3-м пакете 3-way handshake
* 3 - стандартная ситуация приема одного пакета запроса
* 4-6 - на случай ретрансмиссии или запроса длиной в несколько пакетов (TLSClientHello с kyber, например)

Для режима autottl необходимо перенаправление входящего `SYN,ACK` пакета или первого пакета соединения (что обычно есть то же самое).
Для режима autohostlist необходимы входящие RST и http redirect.
Можно построить фильтр на tcp flags для выделения `SYN,ACK` и модуле u32 для поиска характерных паттернов http redirect,
но проще использовать connbytes для выделения нескольких начальных входящих пакетов.

`
iptables -t mangle -I PREROUTING -i <внешний интерфейс> -p tcp -m multiport --sports 80,443 -m connbytes --connbytes-dir=reply --connbytes-mode=packets --connbytes 1:3 -m mark ! --mark 0x40000000/0x40000000 -j NFQUEUE --queue-num 200 --queue-bypass
`

Для quic :

```
iptables -t mangle -I POSTROUTING -o <внешний_интерфейс> -p udp --dport 443 -m connbytes --connbytes-dir=original --connbytes-mode=packets --connbytes 1:6 -m mark ! --mark 0x40000000/0x40000000 -j NFQUEUE --queue-num 200 --queue-bypass
```

6 пакетов берется, чтобы покрыть случаи возможных ретрансмиссий quic initial в случае плохой связи или если сервер плохо себя чувствует, а приложение настаивает именно на quic, не переходя на tcp.
А так же для работы autohostlist по quic. Однако, autohostlist для quic не рекомендуется.

### NFTABLES ДЛЯ NFQWS

Можно начать с базовой конфигурации.

```
IFACE_WAN=wan

nft create table inet ztest

nft add chain inet ztest post "{type filter hook postrouting priority mangle;}"
nft add rule inet ztest post oifname $IFACE_WAN meta mark and 0x40000000 == 0 tcp dport "{80,443}" ct original packets 1-6 queue num 200 bypass
nft add rule inet ztest post oifname $IFACE_WAN meta mark and 0x40000000 == 0 udp dport 443 ct original packets 1-6 queue num 200 bypass

# auto hostlist with avoiding wrong ACK numbers in RST,ACK packets sent by russian DPI
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1 
nft add chain inet ztest pre "{type filter hook prerouting priority filter;}"
nft add rule inet ztest pre iifname $IFACE_WAN tcp sport "{80,443}" ct reply packets 1-3 queue num 200 bypass
```

Для задействования IP фрагментации и `datanoack` на проходящие пакеты требуется особая конфигурация цепочек, перенаправляющая пакеты после NAT.
В скриптах zapret эта схема называется `POSTNAT`, и она возможна только на nftables.
Сгенерированные nfqws пакеты требуется на раннем этапе помечать как **notrack**, чтобы они не были испорчены NAT.

```
IFACE_WAN=wan

nft create table inet ztest

nft add chain inet ztest postnat "{type filter hook postrouting priority srcnat+1;}"
nft add rule inet ztest postnat oifname $IFACE_WAN meta mark and 0x40000000 == 0 tcp dport "{80,443}" ct original packets 1-6 queue num 200 bypass
nft add rule inet ztest postnat oifname $IFACE_WAN meta mark and 0x40000000 == 0 udp dport 443 ct original packets 1-6 queue num 200 bypass

nft add chain inet ztest predefrag "{type filter hook output priority -401;}"
nft add rule inet ztest predefrag "mark & 0x40000000 != 0x00000000 notrack"
```

Удаление тестовой таблицы :

```
nft delete table inet ztest
```

### FLOW OFFLOADING

Если ваше устройство поддерживает аппаратное ускорение (flow offloading, hardware nat, hardware acceleration), то
iptables могут не работать. При включенном offloading пакет не проходит по обычному пути netfilter. Необходимо или его
отключить, или выборочно им управлять.

В новых ядрах присутствует software flow offloading (SFO).
Пакеты, проходящие через SFO, так же проходят мимо большей части механизмов iptables. При включенном SFO работает
DNAT/REDIRECT (tpws). Эти соединения исключаются из offloading. Однако, остальные соединения идут через SFO, потому
NFQUEUE будет срабатывать только до помещения соединения в flowtable. Практически это означает, что почти весь функционал nfqws работать не будет.
Offload включается через специальный target в iptables `FLOWOFFLOAD` или через flowtable в nftables.

Не обязательно пропускать весь трафик через offload.
tpws и так обходит offload "by design", а для отработки nfqws достаточно первых нескольких пакетов в tcp соединении или udp сеансе.
Пока сеанс не направлен на offload, он процессится обычным образом через полноценный netfilter.
Как только срабатывает правило offload по любому входящему или исходящему пакету, весь сеанс окончательно уходит из netfilter в offload.
Поэтому скрипты zapret берут правила для NFQUEUE, что они создали, и из них создают exemption правила, которые не дают раньше времени попасть сеансу в offload, а потом его "отпускают".
При этом входящим пакетам не дают начать offload, триггером выступают только исходящие пакеты.
Эта схема обеспечивает практически нулевой негативный эффект на скорость, одновременно покрывая нужды nfqws и упрощая правила таблиц.

OpenWrt не предусматривает выборочного управления offload, поэтому скрипты zapret поддерживают свою систему выборочного управления.

iptables target `FLOWOFFLOAD` - это проприетарное изобретение OpenWrt.
Управление offload в nftables реализовано в базовом ядре linux без патчей.
nftables - единственный способ включения offload на классическом Linux.

### ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОК

На устройствах mediatek замечены 2 проблемы.

Драйвер mediatek ethernet отбрасывает tcp и udp пакеты с неверной чексуммой на аппаратном уровне, это не отключается.
Как следствие не будет работать fooling badsum через роутер, но будет с него.

Другая проблема mediatek, затрагивающая как ethernet, так и wireless, проявляется на udp, когда включен offload rx-gro-list.
Пока отсутствует nfqueue, все хорошо. Как только nfqueue появляется, часть пакетов выпадает.
Особенно заметно это проявляется на дурении QUIC с kyber.

<details>
  <summary><b>shell код лечения</b></summary>

```
append_separator_list()
{
    # $1 - var name to receive result
    # $2 - separator
    # $3 - quoter
    # $4,$5,... - elements
    local _var="$1" sep="$2" quo="$3" i

    eval i="\$$_var"
    shift; shift; shift
    while [ -n "$1" ]; do
        if [ -n "$i" ] ; then
            i="$i$sep$quo$1$quo"
        else
            i="$quo$1$quo"
        fi
        shift
    done
    eval $_var="\$i"
}
resolve_lower_devices()
{
    # $1 - bridge interface name
    [ -d "/sys/class/net/$1" ] && {
        find "/sys/class/net/$1" -follow -maxdepth 1 -name "lower_*" |
        {
            local l lower lowers
            while read lower; do
                lower="$(basename "$lower")"
                l="${lower#lower_*}"
                [  "$l" != "$lower" ] && append_separator_list lowers ' ' '' "$l"
            done
            printf "$lowers"
        }
    }
}

# it breaks nfqueue
lans=$(resolve_lower_devices br-lan)
for int in $lans; do
    ethtool -K $int rx-gro-list off
done
```
</details>

Этот код нужно вызывать после вставания интерфейса LAN, когда все bridge members уже занесены в bridge.
Можно использовать хук в `/etc/hotplug.d/iface`. Должен быть установлен `ethtool`.

Проблемы mediatek были подтверждены на MT7621 (TP-Link Archer C6U v1) и MT7981 (Xiaomi AX3000T).
Другие чипсеты могут быть так же подвержены проблеме, а могут и не быть. Более широкой статистики нет.


### ДУРЕНИЕ СО СТОРОНЫ СЕРВЕРА

Это тоже возможно.
nfqws рассчитан на атаку со стороны клиента, поэтому он распознает прямой и обратный трафик на основании роли в установлении tcp соединения.
Если проходит SYN, то source IP - это клиент. Если проходит SYN,ACK , то source IP - это сервер.
Для UDP клиентом считается source IP первого прошедшего пакета по двум связкам ip-port.
На сервере трафиком клиента будет считаться принятый трафик, а трафиком сервера - исходящий.

`--wsize` работает в любом случае, он может использоваться как на клиенте, так и на сервере.
Остальные техники работают только если nfqws считает трафик трафиком клиента.
Поэтому для их применения по исходящему с сервера трафику conntrack нужно выключить параметром `--ctrack-disable`.
Если пакет не найден в conntrack, по нему идет работа как по пакету клиента.

Большинство протоколов опознаваться не будет, потому что система их опознавания рассчитана на содержание пакетов от клиента.
Чтобы задействовать техники типа `fake` или `multisplit` нужно использовать `--dpi-desync-any-protocol` с ограничителем connbytes или
с ограничителем на основании содержания пакета или его заголовков.
start/cutoff недоступны, поскольку завязаны на conntrack.

Техника `synack-split` позволяет разбить tcp сегмент SYN,ACK на отдельные части с SYN и с ACK.
В ответ на это клиент шлет SYN,ACK , что обычно характеризует сервер.
У некоторых DPI от этого может ломаться алгоритм, и они перестают блокировать запрещенный контент.
Здесь [подробное описание](https://nmap.org/misc/split-handshake.pdf) что есть split handshake.

Перенаправление трафика обычно идет по номеру source портов и направлению original.
original - это исходящий с системы трафик, reply - входящий.


## tpws

tpws - это transparent proxy.
```
@<config_file>|$<config_file>                     ; читать конфигурацию из файла. опция должна быть первой. остальные опции игнорируются.

--debug=0|1|2|syslog|@<filename>                  ; 0,1,2 = логирование на косоль : 0=тихо, 1(default)=подробно, 2=отладка.
--debug-level=0|1|2                               ; указать уровень логирования для syslog и @<filename>
--dry-run                                         ; проверить опции командной строки и выйти. код 0 - успешная проверка.
--version                                         ; вывести версию и выйти

--daemon                                          ; демонизировать прогу
--pidfile=<file>                                  ; сохранить PID в файл
--user=<username>                                 ; менять uid процесса
--uid=uid[:gid]                                   ; менять uid процесса
--bind-addr                                       ; на каком адресе слушать. может быть ipv4 или ipv6 адрес
                                                  ; если указан ipv6 link local, то требуется указать с какого он интерфейса : fe80::1%br-lan
--bind-linklocal=no|unwanted|prefer|force         ; no : биндаться только на global ipv6
                                                  ; unwanted (default) : предпочтительно global, если нет - LL
                                                  ; prefer : предпочтительно LL, если нет - global
                                                  ; force : биндаться только на LL
--bind-iface4=<iface>                             ; слушать на первом ipv4 интерфейса iface
--bind-iface6=<iface>                             ; слушать на первом ipv6 интерфейса iface
--bind-wait-ifup=<sec>                            ; ждать до N секунд появления и поднятия интерфейса
--bind-wait-ip=<sec>                              ; ждать до N секунд получения IP адреса (если задан --bind-wait-ifup - время идет после поднятия интерфейса)
--bind-wait-ip-linklocal=<sec>
                                                  ; имеет смысл только при задании --bind-wait-ip
                                                  ; --bind-linklocal=unwanted	: согласиться на LL после N секунд
                                                  ; --bind-linklocal=prefer	: согласиться на global address после N секунд
--bind-wait-only                                  ; подождать все бинды и выйти. результат 0 в случае успеха, иначе не 0.
--connect-bind-addr                               ; с какого адреса подключаться во внешнюю сеть. может быть ipv4 или ipv6 адрес
                                                  ; если указан ipv6 link local, то требуется указать с какого он интерфейса : fe80::1%br-lan
                                                  ; опция может повторяться для v4 и v6 адресов
                                                  ; опция не отменяет правил маршрутизации ! выбор интерфейса определяется лишь правилами маршрутизации, кроме случая v6 link local.
--socks                                           ; вместо прозрачного прокси реализовать socks4/5 proxy
--no-resolve                                      ; запретить ресолвинг имен через socks5
--resolve-threads                                 ; количество потоков ресолвера
--port=<port>                                     ; на каком порту слушать
--maxconn=<max_connections>                       ; максимальное количество соединений от клиентов к прокси
--maxfiles=<max_open_files>                       ; макс количество файловых дескрипторов (setrlimit). мин требование (X*connections+16), где X=6 в tcp proxy mode, X=4 в режиме тамперинга.
                                                  ; стоит сделать запас с коэффициентом как минимум 1.5. по умолчанию maxfiles (X*connections)*1.5+16
--max-orphan-time=<sec>                           ; если вы запускаете через tpws торрент-клиент с множеством раздач, он пытается установить очень много исходящих соединений,
                                                  ; большая часть из которых отваливается по таймауту (юзера сидят за NAT, firewall, ...)
                                                  ; установление соединения в linux может длиться очень долго. локальный конец отвалился, перед этим послав блок данных,
                                                  ; tpws ждет подключения удаленного конца, чтобы отослать ему этот блок, и зависает надолго.
                                                  ; настройка позволяет сбрасывать такие подключения через N секунд, теряя блок данных. по умолчанию 5 сек. 0 означает отключить функцию
                                                  ; эта функция не действует на успешно подключенные ранее соединения

--local-rcvbuf=<bytes>                            ; SO_RCVBUF для соединений client-proxy
--local-sndbuf=<bytes>                            ; SO_SNDBUF для соединений client-proxy
--remote-rcvbuf=<bytes>                           ; SO_RCVBUF для соединений proxy-target
--remote-sndbuf=<bytes>                           ; SO_SNDBUF для соединений proxy-target
--nosplice                                        ; не использовать splice на linux системах
--skip-nodelay                                    ; не устанавливать в исходящих соединения TCP_NODELAY. несовместимо со split.
--local-tcp-user-timeout=<seconds>                ; таймаут соединений client-proxy (по умолчанию : 10 сек, 0 = оставить системное значение)
--remote-tcp-user-timeout=<seconds>               ; таймаут соединений proxy-target (по умолчанию : 20 сек, 0 = оставить системное значение)
--fix-seg=<int>                                   ; исправлять неудачи tcp сегментации ценой задержек для всех клиентов и замедления. ждать до N мс. по умолчанию 30 мс.
--ipcache-lifetime=<int>                          ; время жизни записей кэша IP в секундах. 0 - без ограничений.
--ipcache-hostname=[0|1]                          ; 1 или отсутствие аргумента включают кэширование имен хостов для применения в стратегиях нулевой фазы

--split-pos=N|-N|marker+N|marker-N                ; список через запятую маркеров для tcp сегментации
--split-any-protocol                              ; применять сегментацию к любым пакетам. по умолчанию - только к известным протоколам (http, TLS)
--disorder[=http|tls]                             ; путем манипуляций с сокетом вынуждает отправлять первым второй сегмент разделенного запроса
--oob[=http|tls]                                  ; отправить байт out-of-band data (OOB) в конце первой части сплита
--oob-data=<char>|0xHEX                           ; переопределить байт OOB. по умолчанию 0x00.
--hostcase                                        ; менять регистр заголовка "Host:". по умолчанию на "host:".
--hostspell=HoST                                  ; точное написание заголовка Host (можно "HOST" или "HoSt"). автоматом включает --hostcase
--hostdot                                         ; добавление точки после имени хоста : "Host: kinozal.tv."
--hosttab                                         ; добавление табуляции после имени хоста : "Host: kinozal.tv\t"
--hostnospace                                     ; убрать пробел после "Host:"
--hostpad=<bytes>                                 ; добавить паддинг-хедеров общей длиной <bytes> перед Host:
--domcase                                         ; домен после Host: сделать таким : TeSt.cOm
--methodspace                                     ; добавить пробел после метода : "GET /" => "GET  /"
--methodeol                                       ; добавить перевод строки перед методом  : "GET /" => "\r\nGET  /"
--unixeol                                         ; конвертировать 0D0A в 0A и использовать везде 0A
--tlsrec=N|-N|marker+N|marker-N                   ; разбивка TLS ClientHello на 2 TLS records на указанной позиции. Минимальное смещение - 6.
--mss=<int>                                       ; установить MSS для клиента. может заставить сервер разбивать ответы, но существенно снижает скорость
--tamper-start=[n]<pos>                           ; начинать дурение только с указанной байтовой позиции или номера блока исходяшего потока (считается позиция начала принятого блока)
--tamper-cutoff=[n]<pos>                          ; закончить дурение на указанной байтовой позиции или номере блока исходящего потока (считается позиция начала принятого блока)
--hostlist=<filename>                             ; действовать только над доменами, входящими в список из filename. поддомены автоматически учитываются, если хост не начинается с '^'.
                                                  ; в файле должен быть хост на каждой строке.
                                                  ; список читается при старте и хранится в памяти в виде иерархической структуры для быстрого поиска.
                                                  ; при изменении времени модификации файла он перечитывается автоматически по необходимости
                                                  ; список может быть запакован в gzip. формат автоматически распознается и разжимается
                                                  ; списков может быть множество. пустой общий лист = его отсутствие
                                                  ; хосты извлекаются из Host: хедера обычных http запросов и из SNI в TLS ClientHello.
--hostlist-domains=<domain_list>                  ; фиксированный список доменов через зяпятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных доменов.
--hostlist-exclude=<filename>                     ; не применять дурение к доменам из листа. может быть множество листов. схема аналогична include листам.
--hostlist-exclude-domains=<domain_list>          ; фиксированный список доменов через зяпятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных доменов.
--hostlist-auto=<filename>                        ; обнаруживать автоматически блокировки и заполнять автоматический hostlist (требует перенаправления входящего трафика)
--hostlist-auto-fail-threshold=<int>              ; сколько раз нужно обнаружить ситуацию, похожую на блокировку, чтобы добавить хост в лист (по умолчанию: 3)
--hostlist-auto-fail-time=<int>                   ; все эти ситуации должны быть в пределах указанного количества секунд (по умолчанию: 60)
--hostlist-auto-debug=<logfile>                   ; лог положительных решений по autohostlist. позволяет разобраться почему там появляются хосты.
--new                                             ; начало новой стратегии (новый профиль)
--skip                                            ; не использовать этот профиль . полезно для временной деактивации профиля без удаления параметров.
--filter-l3=ipv4|ipv6                             ; фильтр версии ip для текущей стратегии
--filter-tcp=[~]port1[-port2]|*                   ; фильтр портов tcp для текущей стратегии. ~ означает инверсию. поддерживается список через запятую.
--filter-l7=[http|tls|quic|wireguard|dht|unknown] ; фильтр протокола L6-L7. поддерживается несколько значений через запятую.
--ipset=<filename>                                ; включающий ip list. на каждой строчке ip или cidr ipv4 или ipv6. поддерживается множество листов и gzip. перечитка автоматическая.
--ipset-ip=<ip_list>                              ; фиксированный список подсетей через запятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных подсетей.
--ipset-exclude=<filename>                        ; исключающий ip list. на каждой строчке ip или cidr ipv4 или ipv6. поддерживается множество листов и gzip. перечитка автоматическая.
--ipset-exclude-ip=<ip_list>                      ; фиксированный список подсетей через запятую. можно использовать # в начале для комментирования отдельных подсетей.
```

### TCP СЕГМЕНТАЦИЯ В TPWS

tpws, как и nfqws, поддерживает множественную сегментацию запросов. Сплит позиции задаются в `--split-pos`.
Указываются маркеры через запятую. Описание маркеров см в разделе [nfqws](#tcp-сегментация).

На прикладном уровне в общем случае нет гарантированного средства заставить ядро выплюнуть
блок данных, порезанным в определенном месте. ОС держит буфер отсылки (SNDBUF) у каждого сокета.
Если у сокета включена опция TCP_NODELAY и буфер пуст, то каждый send приводит к отсылке
отдельного ip пакета или группы пакетов, если блок не вмещается в один ip пакет.
Однако, если в момент send уже имеется неотосланный буфер, то ОС присоединит данные к нему,
никакой отсылки отдельным пакетом не будет. Но в этом случае и так нет никакой гарантии,
что какой-то блок сообщения пойдет в начале пакета, на что собственно и заточены DPI.
Разбиение будет производиться согласно MSS, который зависит от MTU исходящего интерфейса.
Таким образом DPI, смотрящие в начало поля данных TCP пакета, будут поломаны в любом случае.
Протокол http относится к запрос-ответным протоколам. Новое сообщение посылается только тогда,
когда сервер получил запрос и полностью вернул ответ. Значит запрос фактически был не только отослан,
но и принят другой стороной, а следовательно буфер отсылки пуст, и следующие 2 send приведут
к отсылке сегментов данных разными ip пакетами.

Таким образом tpws обеспечивает сплит только за счет раздельных вызовов send, и это обычно работает надежно,
если разбивать не на слишком много частей и не на слишком мелкие подряд следующие части.
В последнем случае Linux все же может обьединить некоторые части, что приведет к несоответствию реальной сегментации
указанным сплит позициям. Другие ОС в этом вопросе ведут себя более предсказуемо. Спонтанного обьединения замечено не было.
Поэтому не стоит злоупотреблять сплитами и в особенности мелкими соседними пакетами.

Как показывается практика, проблемы могут начаться , если количество сплитов более одного.
На каких-то системах наблюдался стабильный результат до 8 сплитов, на других проблемы уже начинались после 2 сплитов.
Один сплит работает стабильно, если не является частью массивной потоковой передачи.
При неудаче сегментации будет выводиться сообщение `WARNING ! segmentation failed`.
Если вы его видите, это повод снизить количество сплит позиций.
Если это не вариант, для ядер Linux >=4.6 есть параметр `--fix-seg`. Он позволяет подождать завершение отсылки перед отправкой следующей части.
Но этот вариант ломает модель асинхронной обработки событий. Пока идет ожидание, все остальные соединения не обрабатываются
и кратковременно подвисают. На практике это может быть совсем небольшое ожидание - менее 10 мс.
Выполняется оно только , если происходит split, и в ожидании есть реальная необходимость.
В высоконагруженных системах данный вариант не рекомендуется. Но для домашнего использования может подойти, и вы эти задержки даже не заметите.

Если вы пытаетесь сплитнуть массивную передачу с `--split-any-protocol`, когда информация поступает быстрее отсылки,
то без `--fix-seg` ошибки сегментации будут сыпаться сплошным потоком.
Работа по массивному потоку без ограничителей `--tamper-start` и `--tamper-cutoff` обычно лишена смысла.

tpws работает на уровне сокетов, поэтому длинный запрос, не вмещающийся в 1 пакет (TLS с kyber), он получает целым блоком.
На каждую сплит часть он делает отдельный вызов `send()`. Но ОС не сможет отослать данные в одном пакете, если размер превысит MTU.
В случае слишком большого сегмента ОС дополнительно его порежет на более мелкие. Результат должен быть аналогичен nfqws.

`--disorder` заставляет слать каждый 2-й пакет с TTL=1, начиная с первого.
К серверу приходят все четные пакеты сразу. На остальные ОС делает ретрансмиссию, и они приходят потом.
Это само по себе создает дополнительную задержку (200 мс в linux для первой ретрансмиссии).
Иным способом сделать disorder в сокет варианте не представляется возможным.
Итоговый порядок для 6 сегментов получается `2 4 6 1 3 5`.

`--oob` высылает 1 байт out-of-band data после первого сплит сегмента. `oob` в каждом сегменте сплита показал себя ненадежным.
Сервер получает oob в сокет.

Сочетание `oob` и `disorder` возможно только в Linux. Остальные ОС не умеют с таким справляться. Флаг URG теряется при ретрансмиссиях.
Сервер получает oob в сокет. Сочетание этих параметров в ос, кроме Linux, вызывает ошибку на этапе запуска.

### TLSREC

`--tlsrec` позволяют внутри одного tcp сегмента разрезать TLS ClientHello на 2 TLS records. Можно использовать стандартный
механизм маркеров для задания относительных позиций.

`--tlsrec` ломает значительное количество сайтов. Криптобиблиотеки (openssl, ...) на оконечных http серверах
без проблем принимают разделенные tls сегменты, но мидлбоксы - не всегда. К мидлбоксам можно отнести CDN
или системы ddos-защиты. Поэтому применение `--tlsrec` без ограничителей вряд ли целесообразно.
В РФ `--tlsrec` обычно не работает с TLS 1.2, потому что цензор парсит сертификат сервера из ServerHello.
Работает только с TLS 1.3, поскольку там эта информация шифруется.
Впрочем, сейчас сайтов, не поддерживающих TLS 1.3, осталось немного.

### MSS

`--mss` устанавливает опцию сокета TCP_MAXSEG. Клиент выдает это значение в tcp опциях SYN пакета.
Сервер в ответ в SYN,ACK выдает свой MSS. На практике сервера обычно снижают размеры отсылаемых ими пакетов, но они
все равно не вписываются в низкий MSS, указанный клиентом. Обычно чем больше указал клиент, тем больше
шлет сервер. На TLS 1.2 если сервер разбил заброс так, чтобы домен из сертификата не попал в первый пакет,
это может обмануть DPI, секущий ответ сервера.
Схема может значительно снизить скорость и сработать не на всех сайтах.

С фильтром по hostlist совместимо только в [некоторых случаях](#множественные-стратегии-1), когда возможно узнать имя хоста на момент применения дурения.

Применяя данную опцию к сайтам TLS1.3, если броузер тоже поддерживает TLS1.3, то вы делаете только хуже.
Но нет способа автоматически узнать когда надо применять, когда нет, поскольку MSS идет только в
3-way handshake еще до обмена данными, а версию TLS можно узнать только по ответу сервера, который
может привести к реакции DPI.
Использовать только когда нет ничего лучше или для отдельных ресурсов.
Для http использовать смысла нет, поэтому заводите отдельный desync profile с фильтром по порту 443.
Работает только на Linux, не работает на BSD и MacOS.

### ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ДУРЕНИЯ

Параметр `--hostpad=<bytes>` добавляет паддинг-хедеров перед `Host:` на указанное количество байтов.
Если размер `<bytes>` слишком большой, то идет разбивка на разные хедеры по 2K.
Общий буфер приема http запроса - 64K, больший паддинг не поддерживается, да и http сервера
такое уже не принимают.
Полезно против DPI, выполняющих реассемблинг TCP с ограниченным буфером.
Если техника работает, то после некоторого количества bytes http запрос начнет проходить до сайта.
Если при этом критический размер padding около MTU, значит скорее всего DPI не выполняет реассемблинг пакетов, и лучше будет использовать обычные опции TCP сегментации.
Если все же реассемблинг выполняется, то критический размер будет около размера буфера DPI. Он может быть 4K или 8K, возможны и другие значения.

### МНОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ

Работают аналогично **nfqws**, кроме некоторых моментов.
Нет параметра `--filter-udp`, поскольку **tpws** udp не поддерживает.
Методы нулевой фазы (`--mss`) могут работать по хостлисту только в двух случаях:
если используется режим socks и удаленный ресолвинг хостов через прокси, либо используется система [кэша IP](#кэш-ip) для запоминания соответствия IP->hostname.
Работоспособность вашей настройки в одном и том же режиме может зависеть от того,
применяет ли клиент удаленный ресолвинг. Это может быть неочевидно. В одной программе работает, в другой - нет.

Если вы используете профиль с хостлистом , и вам нужен mss всегда, укажите mss в профиле с хостлистом,
создайте еще один профиль без хостлиста, если его еще нет, и в нем еще раз укажите mss.
Тогда при любом раскладе будет выполняться mss.

Если вам нужен mss по хостлисту, указывайте `--mss` только в профиле с хостлистом и убедитесь в наличии любого из необходимых условий работы в таком режиме.

Используйте `curl --socks5` и `curl --socks5-hostname` для проверки вашей стратегии.
Смотрите вывод `--debug`, чтобы убедиться в правильности настроек.

### СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

`--debug` позволяет выводить подробный лог действий на консоль, в syslog или в файл.
Может быть важен порядок следования опций. `--debug` лучше всего указывать в самом начале.
Опции анализируются последовательно. Если ошибка будет при проверке опции, а до анализа `--debug` еще дело не дошло,
то сообщения не будут выведены в файл или syslog.
`--debug=0|1|2` позволяют сразу в одном параметре включить логирование на консоль и указать уровень.
Сохранено для совместимости с более старыми версиями. Для выбора уровня в режиме syslog или file используйте
отдельный параметр `--debug-level`. Если в этих режимах `--debug` не указывать уровень через `--debug-level`, то
автоматически назначается уровень 1.
При логировании в файл процесс не держит файл открытым. Ради каждой записи файл открывается и потом закрывается.
Так что файл можно удалить в любой момент, и он будет создан заново при первом же сообщении в лог.
Но имейте в виду, что если вы запускаете процесс под root, то будет сменен UID на не-root.
В начале на лог файл меняется owner, иначе запись будет невозможна. Если вы потом удалите файл,
и у процесса не будет прав на создание файла в его директории, лог больше не будет вестись.
Вместо удаления лучше использовать truncate.
В шелле это можно сделать через команду ": >filename"

tpws может биндаться на множество интерфейсов и IP адресов (до 32 шт).
Порт всегда только один.
Параметры `--bind-iface*` и `--bind-addr` создают новый бинд.
Остальные параметры `--bind-*` относятся к последнему бинду.
Для бинда на все ipv4 укажите `--bind-addr "0.0.0.0"`, на все ipv6 - `"::"`. `--bind-addr=""` - биндаемся на все ipv4 и ipv6.
Выбор режима использования link local ipv6 адресов (`fe80::/8`) :
```
--bind-iface6 --bind-linklocal=no : сначала приватный адрес fc00::/7, затем глобальный адрес
--bind-iface6 --bind-linklocal=unwanted : сначала приватный адрес fc00::/7, затем глобальный адрес, затем link local.
--bind-iface6 --bind-linklocal=prefer : сначала link local, затем приватный адрес fc00::/7, затем глобальный адрес.
--bind-iface6 --bind-linklocal=force : только link local
```
Если не указано ни одного бинда, то создается бинд по умолчанию на все адреса всех интерфейсов.
Для бинда на конкретный link-local address делаем так : `--bind-iface6=fe80::aaaa:bbbb:cccc:dddd%iface-name`
Параметры `--bind-wait*` могут помочь в ситуациях, когда нужно взять IP с интерфейса, но его еще нет, он не поднят
или не сконфигурирован.
В разных системах события ifup ловятся по-разному и не гарантируют, что интерфейс уже получил IP адрес определенного типа.
В общем случае не существует единого механизма повеситься на событие типа "на интерфейсе X появился link local address".
Для бинда на известный ip, когда еще интерфейс не сконфигурирован, нужно делать так: `--bind-addr=192.168.5.3 --bind-wait-ip=20`
В режиме transparent бинд возможен на любой несуществующий адрес, в режиме socks - только на существующий.

Параметры rcvbuf и sndbuf позволяют установить setsockopt SO_RCVBUF SO_SNDBUF для локального и удаленного соединения.

`--skip-nodelay` может быть полезен, когда tpws используется без дурения, чтобы привести MTU к MTU системы, на которой работает tpws.
Это может быть полезно для скрытия факта использования VPN. Пониженный MTU - 1 из способов обнаружения
подозрительного подключения. С tcp proxy ваши соединения неотличимы от тех, что сделал бы сам шлюз.

`--local-tcp-user-timeout` и `--remote-tcp-user-timeout` устанавливают значение таймаута в секундах
для соединений клиент-прокси и прокси-сервер. Этот таймаут соответствует опции сокета linux
TCP_USER_TIMEOUT. Под таймаутом подразумевается время, в течение которого буферизированные данные
не переданы или на переданные данные не получено подтверждение (ACK) от другой стороны.
Этот таймаут никак не касается времени отсутствия какой-либо передачи через сокет лишь потому,
что данных для передачи нет. Полезно для сокращения время закрытия подвисших соединений.
Поддерживается только на Linux и MacOS.

Режим `--socks` не требует повышенных привилегий (кроме бинда на привилегированные порты 1..1023).
Поддерживаются версии socks 4 и 5 без авторизации. Версия протокола распознается автоматически.
Подключения к IP того же устройства, на котором работает tpws, включая localhost, запрещены.
socks5 позволяет удаленно ресолвить хосты (curl : --socks5-hostname  firefox : socks_remote_dns=true).
tpws поддерживает эту возможность асинхронно, не блокируя процессинг других соединений, используя
многопоточный пул ресолверов. Количество потоков определяется автоматически в зависимости от `--maxconn`,
но можно задать и вручную через параметр `--resolver-threads`.
Запрос к socks выставляется на паузу, пока домен не будет преобразован в ip адрес в одном из потоков
ресолвера. Ожидание может быть более длинным, если все потоки заняты.
Если задан параметр `--no-resolve`, то подключения по именам хостов запрещаются, а пул ресолверов не создается.
Тем самым экономятся ресурсы.

### IPTABLES ДЛЯ TPWS

Для перенаправления tcp соединения на transparent proxy используются команды следующего вида :

```
iptables -t nat -I OUTPUT -o <внешний_интерфейс> -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner tpws -j DNAT --to 127.0.0.127:988
iptables -t nat -I PREROUTING -i <внутренний_интерфейс> -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 127.0.0.127:988
```

Первая команда для соединений с самой системы, вторая - для проходящих через роутер соединений.

DNAT на localhost работает в цепочке OUTPUT, но не работает в цепочке PREROUTING без включения параметра
route_localnet :

`sysctl -w net.ipv4.conf.<внутренний_интерфейс>.route_localnet=1`

Можно использовать `-j REDIRECT --to-port 988` вместо DNAT, однако в этом случае процесс transparent proxy должен
слушать на ip адресе входящего интерфейса или на всех адресах. Слушать на всех - не есть хорошо с точки зрения
безопасности. Слушать на одном (локальном) можно, но в случае автоматизированного скрипта придется его узнавать, потом
динамически вписывать в команду. В любом случае требуются дополнительные усилия. Использование route_localnet тоже имеет
потенциальные проблемы с безопасностью. Вы делаете доступным все, что висит на `127.0.0.0/8` для локальной подсети <
внутренний_интерфейс>. Службы обычно привязываются к `127.0.0.1`, поэтому можно средствами iptables запретить входящие
на `127.0.0.1` не с интерфейса lo, либо повесить tpws на любой другой IP из `127.0.0.0/8`, например на `127.0.0.127`,
и разрешить входящие не с lo только на этот IP.

```
iptables -A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.127 -j ACCEPT
iptables -A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j DROP
```

Фильтр по owner необходим для исключения рекурсивного перенаправления соединений от самого tpws. tpws запускается под
пользователем **tpws**, для него задается исключающее правило.

ip6tables работают почти точно так же, как и ipv4, но есть ряд важных нюансов. В DNAT следует брать адрес --to в
квадратные скобки. Например :

`ip6tables -t nat -I OUTPUT -o <внешний_интерфейс> -p tcp --dport 80 -m owner ! --uid-owner tpws -j DNAT --to [::1]:988`

Параметра route_localnet не существует для ipv6. DNAT на localhost (::1) возможен только в цепочке OUTPUT. В цепочке
PREROUTING DNAT возможен на любой global address или на link local address того же интерфейса, откуда пришел пакет.
NFQUEUE работает без изменений.

### NFTABLES ДЛЯ TPWS

Базовая конфигурация :

```
IFACE_WAN=wan
IFACE_LAN=br-lan

sysctl -w net.ipv4.conf.$IFACE_LAN.route_localnet=1

nft create table inet ztest

nft create chain inet ztest localnet_protect
nft add rule inet ztest localnet_protect ip daddr 127.0.0.127 return
nft add rule inet ztest localnet_protect ip daddr 127.0.0.0/8 drop
nft create chain inet ztest input "{type filter hook input priority filter - 1;}"
nft add rule inet ztest input iif != "lo" jump localnet_protect

nft create chain inet ztest dnat_output "{type nat hook output priority dstnat;}"
nft add rule inet ztest dnat_output meta skuid != tpws oifname $IFACE_WAN tcp dport { 80, 443 } dnat ip to 127.0.0.127:988
nft create chain inet ztest dnat_pre "{type nat hook prerouting priority dstnat;}"
nft add rule inet ztest dnat_pre meta iifname $IFACE_LAN tcp dport { 80, 443 } dnat ip to 127.0.0.127:988
```

Удаление таблицы :
```
nft delete table inet ztest
```

## ip2net

Утилита ip2net предназначена для преобразования ipv4 или ipv6 списка ip в список подсетей
с целью сокращения размера списка. Входные данные берутся из stdin, выходные выдаются в `stdout`.

```
-4                             ; лист - ipv4 (по умолчанию)
-6                             ; лист - ipv6
--prefix-length=min[-max]      ; диапазон рассматриваемых длин префиксов. например : 22-30 (ipv4), 56-64 (ipv6)
--v4-threshold=mul/div         ; ipv4 : включать подсети, в которых заполнено по крайней мере mul/div адресов. например : 3/4
--v6-threshold=N               ; ipv6 : минимальное количество ip для создания подсети
```
В списке могут присутствовать записи вида ip/prefix и ip1-ip2. Такие записи выкидываются в stdout без изменений.
Они принимаются командой ipset. ipset умеет для листов hash:net из ip1-ip2 делать оптимальное покрытие ip/prefix.
ipfw из FreeBSD понимает ip/prefix, но не понимает ip1-ip2.
ip2net фильтрует входные данные, выкидывая неправильные IP адреса.

Выбирается подсеть, в которой присутствует указанный минимум адресов.
Для ipv4 минимум задается как процент от размера подсети (mul/div. например, 3/4), для ipv6 минимум задается напрямую.

Размер подсети выбирается следующим алгоритмом:
Сначала в указанном диапазоне длин префиксов ищутся подсети, в которых количество адресов - максимально.
Если таких сетей найдено несколько, берется наименьшая сеть (префикс больше).
Например, заданы параметры v6_threshold=2 prefix_length=32-64, имеются следующие ipv6 :
```
1234:5678:aaaa::5
1234:5678:aaaa::6
1234:5678:aaac::5
Результат будет :
1234:5678:aaa8::/45
```
Эти адреса так же входят в подсеть /32. Однако, нет смысла проходиться ковровой бомбардировкой,
когда те же самые адреса вполне влезают в /45 и их ровно столько же.
Если изменить v6_threshold=4, то результат будет:
```
1234:5678:aaaa::5
1234:5678:aaaa::6
1234:5678:aaac::5
```
То есть ip не объединятся в подсеть, потому что их слишком мало.
Если изменить `prefix_length=56-64`, результат будет:
```
1234:5678:aaaa::/64
1234:5678:aaac::5
```

Требуемое процессорное время для вычислений сильно зависит от ширины диапазона длин префиксов, размера искомых подсетей и длины листа.
Если ip2net думает слишком долго, не используйте слишком большие подсети и уменьшите диапазон длин префиксов.
Учтите, что арифметика mul/div - целочисленная. При превышении разрядной сетки 32 bit результат непредсказуем.
Не надо делать такое: 5000000/10000000. 1/2 - гораздо лучше.

## mdig

Программа предназначена для многопоточного ресолвинга больших листов через системный DNS.
Она берет из stdin список доменов и выводит в stdout результат ресолвинга. Ошибки выводятся в stderr.

```
--threads=<threads_number>	; количество потоков. по умолчанию 1.
--family=<4|6|46>              ; выбор семейства IP адресов : ipv4, ipv6, ipv4+ipv6
--verbose                      ; дебаг-лог на консоль
--stats=N                      ; выводить статистику каждые N доменов
--log-resolved=<file>          ; сохранять успешно отресолвленные домены в файл
--log-failed=<file>            ; сохранять неудачно отресолвленные домены в файл
--dns-make-query=<domain>      ; вывести в stdout бинарный DNS запрос по домену. если --family=6, запрос будет AAAA, иначе A.
--dns-parse-query              ; распарсить бинарный DNS ответ и выдать все ivp4 и ipv6 адреса из него в stdout
```

Параметры `--dns-make-query` и `--dns-parse-query` позволяют провести ресолвинг одного домена через произвольный канал.
Например, следующим образом можно выполнить DoH запрос, используя лишь mdig и curl :
```
mdig --family=6 --dns-make-query=rutracker.org | curl --data-binary @- -H "Content-Type: application/dns-message" https://cloudflare-dns.com/dns-query | mdig --dns-parse-query
```

## Способы получения списка заблокированных IP

!!! nftables не могут работать с ipset-ами. Собственный аналогичный механизм требует огромного количество RAM
!!! для загрузки больших листов.  Например, для загона 100K записей в nfset не хватает даже 256 Mb.
!!! Если вам нужны большие листы на домашних роутерах, откатывайтесь на iptables+ipset.

1) Внесите заблокированные домены в `ipset/zapret-hosts-user.txt` и запустите `ipset/get_user.sh`
   На выходе получите `ipset/zapret-ip-user.txt` с IP адресами.

Cкрипты с названием get_reestr_* оперируют дампом реестра заблокированных сайтов :

2) `ipset/get_reestr_resolve.sh` получает список доменов от rublacklist и дальше их ресолвит в ip адреса
   в файл ipset/zapret-ip.txt.gz. В этом списке есть готовые IP адреса, но судя во всему они там в точности в том виде,
   что вносит в реестр РосКомПозор. Адреса могут меняться, позор не успевает их обновлять, а провайдеры редко
   банят по IP : вместо этого они банят http запросы с "нехорошим" заголовком "Host:" вне зависимости
   от IP адреса. Поэтому скрипт ресолвит все сам, хотя это и занимает много времени.
   Используется мультипоточный ресолвер mdig (собственная разработка).

3) `ipset/get_reestr_preresolved.sh`. то же самое, что и 2), только берется уже заресолвленый список
   со стороннего ресурса.

4) `ipset/get_reestr_preresolved_smart.sh`. то же самое, что и 3), с добавлением всего диапазона некоторых
   автономных систем (прыгающие IP адреса из cloudflare, facebook, ...) и некоторых поддоменов блокируемых сайтов

Cкрипты с названием `get_antifilter_*` оперируют списками адресов и масок подсетей с сайтов antifilter.network и antifilter.download :

5) `ipset/get_antifilter_ip.sh`. получает лист https://antifilter.download/list/ip.lst.

6) `ipset/get_antifilter_ipsmart.sh`. получает лист https://antifilter.network/download/ipsmart.lst.
   умная суммаризация отдельных адресов из ip.lst по маскам от /32 до /22

7) `ipset/get_antifilter_ipsum.sh`. получает лист https://antifilter.download/list/ipsum.lst.
   суммаризация отдельных адресов из ip.lst по маске /24

8) `ipset/get_antifilter_ipresolve.sh`. получает лист https://antifilter.download/list/ipresolve.lst.
   пре-ресолвленный список, аналогичный получаемый при помощи get_reestr_resolve. только ipv4.

9) `ipset/get_antifilter_allyouneed.sh`. получает лист https://antifilter.download/list/allyouneed.lst.
   Суммарный список префиксов, созданный из ipsum.lst и subnet.lst.

10) `ipset/get_refilter_ipsum.sh`.
    Список берется отсюда : https://github.com/1andrevich/Re-filter-lists

Все варианты рассмотренных скриптов автоматически создают и заполняют ipset.
Варианты 2-10 дополнительно вызывают вариант 1.

11) `ipset/get_config.sh`. этот скрипт вызывает то, что прописано в переменной GETLIST из файла config
    Если переменная не определена, то ресолвятся лишь листы для ipset nozapret/nozapret6.

Листы РКН все время изменяются. Возникают новые тенденции. Требования к RAM могут меняться.
Поэтому необходима нечастая, но все же регулярная ревизия что же вообще у вас происходит на роутере.
Или вы можете узнать о проблеме лишь когда у вас начнет постоянно пропадать wifi, и вам придется
его перезагружать каждые 2 часа (метод кувалды).

Самые щадящие варианты по RAM - `get_antifilter_allyouneed.sh`, `get_antifilter_ipsum.sh`, `get_refilter_*.sh`.

Листы `zapret-ip.txt` и `zapret-ipban.txt` сохраняются в сжатом виде в файлы .gz.
Это позволяет снизить их размер во много раз и сэкономить место на роутере.
Отключить сжатие листов можно параметром конфига GZIP_LISTS=0.

На роутерах не рекомендуется вызывать эти скрипты чаще раза за 2 суток, поскольку сохранение идет
либо во внутреннюю флэш память роутера, либо в случае extroot - на флэшку.
В обоих случаях слишком частая запись может убить флэшку, но если это произойдет с внутренней
флэш памятью, то вы просто убьете роутер.

Принудительное обновление `ipset` выполняет скрипт `ipset/create_ipset.sh`.
Если передан параметр `no-update`, скрипт не обновляет `ipset`, а только создает его при его отсутствии и заполняет.
Это полезно, когда могут случиться несколько последовательных вызовов скрипта. Нет смысла несколько раз перезаполнять
`ipset`, это длительная операция на больших листах. Листы можно обновлять раз в несколько суток, и только тогда
вызывать `create_ipset` без параметра `no-update`. Во всех остальных случаях стоит применять `no-update`.

Список РКН уже достиг внушительных размеров в сотни тысяч IP адресов. Поэтому для оптимизации `ipset`
применяется утилита `ip2net`. Она берет список отдельных IP адресов и пытается интеллектуально создать из него подсети для сокращения
количества адресов. `ip2net` отсекает неправильные записи в листах, гарантируя отсутствие ошибок при их загрузке.
`ip2net` написан на языке C, поскольку операция ресурсоемкая. Иные способы роутер может не потянуть.

Можно внести список доменов в `ipset/zapret-hosts-user-ipban.txt`. Их ip адреса будут помещены
в отдельный ipset `ipban`. Он может использоваться для принудительного завертывания всех
соединений на прозрачный proxy `redsocks` или на VPN.

**IPV6** : если включен ipv6, то дополнительно создаются листы с таким же именем, но с "6" на конце перед расширением.
`zapret-ip.txt` => `zapret-ip6.txt`
Создаются ipset-ы zapret6 и ipban6.
Листы с antifilter не содержат список ipv6 адресов.

**СИСТЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ IP**. Все скрипты ресолвят файл `zapret-hosts-user-exclude.txt`, создавая `zapret-ip-exclude.txt` и `zapret-ip-exclude6.txt`.
Они загоняются в ipset-ы nozapret и nozapret6. Все правила, создаваемые init скриптами, создаются с учетом этих ipset.
Помещенные в них IP не участвуют в процессе.
`zapret-hosts-user-exclude.txt` может содержать домены, ipv4 и ipv6 адреса или подсети.

**FreeBSD**. Скрипты ipset/*.sh работают так же на FreeBSD. Вместо ipset они создают lookup таблицы ipfw с аналогичными именами.
ipfw таблицы в отличие от ipset могут содержать как ipv4, так и ipv6 адреса и подсети в одной таблице, поэтому разделения нет.

Параметр конфига LISTS_RELOAD задает произвольную команду для перезагрузки листов.
Это особенно полезно на BSD системах с PF.
LISTS_RELOAD=-  отключает перезагрузку листов.

## Фильтрация по именам доменов

Альтернативой ipset является использование tpws или nfqws со списком доменов.
Оба демона принимают неограниченное количество листов include (`--hostlist`) и exclude (`--hostlist-exclude`).
Прежде всего проверяются exclude листы. При вхождении в них происходит отказ от дурения.
Далее при наличии include листов проверяется домен на вхождение в них. При невхождении в список отказ от дурения.
Если все include листы пустые, это приравнивается к отсутствию include листов. Ограничение перестает работать.
В иных случаях происходит дурение.
Нет ни одного списка - дурение всегда.
Есть только exclude список - дурение всех, кроме.
Есть только include список - дурение только их.
Есть оба - дурение только include, кроме exclude.

В системе запуска это обыграно следующим образом.
Присутствуют 2 include списка :
`ipset/zapret-hosts-user.txt.gz` или `ipset/zapret-hosts-user.txt`,
`ipset/zapret-hosts.txt.gz` или `ipset/zapret-hosts.txt`
и 1 exclude список
`ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt.gz` или `ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt`

При режимах фильтрации `MODE_FILTER=hostlist` или `MODE_FILTER=autohostlist` система запуска передает **nfqws** или **tpws** все листы, файлы которых присутствуют.
Передача происходит через замену маркеров `<HOSTLIST>` и `<HOSTLIST_NOAUTO>` на реальные параметры `--hostlist`, `--hostlist-exclude`, `--hostlist-auto`.
Если вдруг листы include присутствуют, но все они пустые, то работа аналогична отсутствию include листа.
Файл есть, но несмотря на это дурится все, кроме exclude.
Если вам нужен именно такой режим - не обязательно удалять `zapret-hosts-users.txt`. Достаточно сделать его пустым.

Поддомены учитываются автоматически. Например, строчка "ru" вносит в список "\*.ru". Строчка "\*.ru" в списке не сработает.
Можно использовать символ `^` в начале хоста, чтобы отказаться от автоматического учета поддоменов.

Список доменов РКН может быть получен скриптами
```
ipset/get_reestr_hostlist.sh
ipset/get_antizapret_domains.sh
ipset/get_reestr_resolvable_domains.sh
ipset/get_refilter_domains.sh
```
Он кладется в `ipset/zapret-hosts.txt.gz`.

При изменении времени модификации или размера файлов списки перечитываются автоматически.
После неатомарных операций изменения можно послать tpws/nfqws сигнал HUP для принудительной перечитки всех листов.

При фильтрации по именам доменов демон должен запускаться без фильтрации по ipset.
tpws и nfqws решают нужно ли применять дурение в зависимости от хоста, полученного из протокола прикладного уровня (http, tls, quic).
При использовании больших списков, в том числе списка РКН, оцените объем RAM на роутере !
Если после запуска демона RAM под завязку или случаются oom, значит нужно отказаться от таких больших списков.

## Режим фильтрации autohostlist

Этот режим позволяет проанализировать как запросы со стороны клиента, так и ответы от сервера.
Если хост еще не находится ни в каких листах и обнаруживается ситуация, похожая на блокировку,
происходит автоматическое добавление хоста в список `autohostlist` как в памяти, так и в файле.
**nfqws** или **tpws** сами ведут этот файл.
Чтобы какой-то хост не смог попась в `autohostlist` используйте `hostlist-exclude`.
Если он все-же туда попал - удалите запись из файла вручную. Процессы автоматически перечитают файл.
**tpws**/**nfqws** сами назначают владельцем файла юзера, под которым они работают после сброса привилегий,
чтобы иметь возможность обновлять лист.

В случае **nfqws** данный режим требует перенаправления в том числе и входящего трафика.
Крайне рекомендовано использовать ограничитель `connbytes`, чтобы **nfqws** не обрабатывал гигабайты.
По этой же причине не рекомендуется использование режима на BSD системах. Там нет фильтра `connbytes`.

На linux системах при использовании nfqws и фильтра connbytes может понадобиться :
`sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1`
Было замечено, что некоторые DPI в России возвращают RST с неверным ACK. Это принимается tcp/ip стеком
linux, но через раз приобретает статус INVALID в conntrack. Поэтому правила с `connbytes` срабатывают
через раз, не пересылая RST пакет **nfqws**.

Как вообще могут вести себя DPI, получив "плохой запрос" и приняв решение о блокировке:

1) Зависание: просто отмораживается, блокируя прохождение пакетов по TCP каналу.
2) RST: отправляет RST клиенту и/или серверу
3) Редирект: (только для http) отправляет редирект на сайт-заглушку
4) Подмена сертификата: (только для https) полный перехват TLS сеанса с попыткой всунуть что-то
   свое клиенту. Применяется нечасто, поскольку броузеры на такое ругаются.

**nfqws** и **tpws** могут сечь варианты 1-3, 4 они не распознают.
В силу специфики работы с отдельными пакетами или с TCP каналом tpws и nfqws распознают эти ситуации
по-разному.
Что считается ситуацией, похожей на блокировку :
1) **nfqws** Несколько ретрансмиссий первого запроса в TCP сеансе, в котором имеется host.
2) **nfqws,tpws** RST, пришедший в ответ на первый запрос с хостом.
3) **nfqws,tpws** HTTP редирект, пришедший в ответ на первый запрос с хостом, на глобальный адрес
   с доменом 2 уровня, не совпадающим с доменом 2 уровня оригинального запроса.
4) **tpws** закрытие соединения клиентом после отправки первого запроса с хостом, если не было на него
   ответа со стороны сервера. Это обычно случается по таймауту, когда нет ответа (случай "зависание").

Чтобы снизить вероятность ложных срабатываний, имеется счетчик ситуаций, похожих на блокировку.
Если за определенное время произойдет более определенного их количества, хост считается заблокированным
и заносится в `autohostlist`. По нему сразу же начинает работать стратегия по обходу блокировки.
Если в процессе счета вебсайт отвечает без признаков блокировки, счетчик сбрасывается.
Вероятно, это был временный сбой сайта.

На практике работа с данным режимом выглядит так.
Первый раз пользователь заходит на сайт и получает заглушку, сброс соединения или броузер подвисает,
вываливаясь по таймауту с сообщением о невозможности загрузить страницу.
Надо долбить F5, принуждая броузер повторять попытки. После некоторой попытки сайт
начинает работать, и дальше он будет работать всегда.

С этим режимом можно использовать техники обхода, ломающие значительное количество сайтов.
Если сайт не ведет себя как заблокированный, значит обход применен не будет.
В противном случае терять все равно нечего.
Однако, могут быть временные сбои сервера, приводящие к ситуации, аналогичной блокировке.
Могут происходить ложные срабатывания. Если такое произошло, стратегия может начать ломать
незаблокированный сайт. Эту ситуацию, увы, придется вам контролировать вручную.
Заносите такие домены в `ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt`, чтобы избежать повторения.
Чтобы впоследствии разобраться почему домен был занесен в лист, можно включить `autohostlist debug log`.
Он полезен тем, что работает без постоянного просмотра вывода **nfqws** в режиме debug.
В лог заносятся только основные события, ведущие к занесению хоста в лист.
По логу можно понять как избежать ложных срабатываний и подходит ли вообще вам этот режим.

Можно использовать один `autohostlist` с множеством процессов. Все процессы проверяют время модификации файла.
Если файл был изменен в другом процессе, происходит его перечитывание.
Все процессы должны работать под одним uid, чтобы были права доступа на файл.

Скрипты `zapret` ведут `autohostlist` в `ipset/zapret-hosts-auto.txt`.
`install_easy.sh` при апгрейде `zapret` сохраняет этот файл.
Режим `autohostlist` включает в себя режим `hostlist`.
Можно вести `ipset/zapret-hosts-user.txt`, `ipset/zapret-hosts-user-exclude.txt`.

## Проверка провайдера

Перед настройкой нужно провести исследование какую бяку устроил вам ваш провайдер.

Нужно выяснить не подменяет ли он DNS и какой метод обхода DPI работает.
В этом вам поможет скрипт `blockcheck.sh`.

Если DNS подменяется, но провайдер не перехватывает обращения к сторонним DNS, поменяйте DNS на публичный.
Например: 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1, 1.0.0.1, 9.9.9.9
Если DNS подменяется и провайдер перехватывает обращения к сторонним DNS, настройте `dnscrypt`.
Еще один эффективный вариант - использовать ресолвер от yandex 77.88.8.88 на нестандартном порту 1253.
Многие провайдеры не анализируют обращения к DNS на нестандартных портах.
`blockcheck` если видит подмену DNS автоматически переключается на DoH сервера.

Следует прогнать `blockcheck` по нескольким заблокированным сайтам и выявить общий характер блокировок.
Разные сайты могут быть заблокированы по-разному, нужно искать такую технику, которая работает на большинстве.
Чтобы записать вывод `blockcheck.sh` в файл, выполните: `./blockcheck.sh | tee /tmp/blockcheck.txt`.

Проанализируйте какие методы дурения DPI работают, в соответствии с ними настройте `/opt/zapret/config`.

Имейте в виду, что у провайдеров может быть несколько DPI или запросы могут идти через разные каналы
по методу балансировки нагрузки. Балансировка может означать, что на разных ветках разные DPI или
они находятся на разных хопах. Такая ситуация может выражаться в нестабильности работы обхода.
Дернули несколько раз curl. То работает, то connection reset или редирект. `blockcheck.sh` выдает
странноватые результаты. То split работает на 2-м. хопе, то на 4-м. Достоверность результата вызывает сомнения.
В этом случае задайте несколько повторов одного и того же теста. Тест будет считаться успешным только,
если все попытки пройдут успешно.

При использовании `autottl` следует протестировать как можно больше разных доменов. Эта техника
может на одних провайдерах работать стабильно, на других потребуется выяснить при каких параметрах
она стабильна, на третьих полный хаос, и проще отказаться.

`Blockcheck` имеет 3 уровня сканирования.
* `quick` - максимально быстро найти хоть что-то работающее.
* `standard` дает возможность провести исследование как и на что реагирует DPI в плане методов обхода.
* `force` дает максимум проверок даже в случаях, когда ресурс работает без обхода или с более простыми стратегиями.

Есть ряд других параметров, которые не будут спрашиваться в диалоге, но которые можно переопределить через
переменные.

```
CURL - замена программы curl
CURL_MAX_TIME - время таймаута curl в секундах
CURL_MAX_TIME_QUIC - время таймаута curl для quic. если не задано, используется значение CURL_MAX_TIME
CURL_MAX_TIME_DOH - время таймаута curl для DoH серверов
CURL_CMD=1 - показывать команды curl
CURL_OPT - дополнительные параметры curl. `-k` - игнор сертификатов. `-v` - подробный вывод протокола
CURL_HTTPS_GET=1 - использовать метод GET вместо HEAD для https
DOMAINS - список тестируемых доменов через пробел
IPVS=4|6|46 - тестируемые версии ip протокола
ENABLE_HTTP=0|1 - включить тест plain http
ENABLE_HTTPS_TLS12=0|1 - включить тест https TLS 1.2
ENABLE_HTTPS_TLS13=0|1 - включить тест https TLS 1.3
ENABLE_HTTP3=0|1 - включить тест QUIC
REPEATS - количество попыток тестирования
PARALLEL=0|1 - включить параллельные попытки. может обидеть сайт из-за долбежки и привести к неверному результату
SCANLEVEL=quick|standard|force - уровень сканирования
BATCH=1 - пакетный режим без вопросов и ожидания ввода в консоли
HTTP_PORT, HTTPS_PORT, QUIC_PORT - номера портов для соответствующих протоколов
SKIP_DNSCHECK=1 - отказ от проверки DNS
SKIP_IPBLOCK=1 - отказ от тестов блокировки по порту или IP
SKIP_TPWS=1 - отказ от тестов tpws
SKIP_PKTWS=1 - отказ от тестов nfqws/dvtws/winws
PKTWS_EXTRA, TPWS_EXTRA - дополнительные параметры nfqws/dvtws/winws и tpws, указываемые после основной стратегии
PKTWS_EXTRA_1 .. PKTWS_EXTRA_9, TPWS_EXTRA_1 .. TPWS_EXTRA_9 - отдельно дополнительные параметры, содержащие пробелы
PKTWS_EXTRA_PRE - дополнительные параметры для nfqws/dvtws/winws, указываемые перед основной стратегией
PKTWS_EXTRA_PRE_1 .. PKTWS_EXTRA_PRE_9 - отдельно дополнительные параметры, содержащие пробелы
SECURE_DNS=0|1 - принудительно выключить или включить DoH
DOH_SERVERS - список URL DoH через пробел для автоматического выбора работающего сервера
DOH_SERVER - конкретный DoH URL, отказ от поиска
UNBLOCKED_DOM - незаблокированный домен, который используется для тестов IP block
MIN_TTL,MAX_TTL - пределы тестов с TTL. MAX_TTL=0 отключает тесты.
MIN_AUTOTTL_DELTA,MAX_AUTOTTL_DELTA - пределы тестов с autottl по дельте. MAX_AUTOTTL_DELTA=0 отключает тесты.
SIMULATE=1 - включить режим симуляции для отладки логики скрипта. отключаются реальные запросы через curl, заменяются рандомным результатом.
SIM_SUCCESS_RATE=<percent> - вероятность успеха симуляции в процентах
```

Пример запуска с переменными:\
`SECURE_DNS=1 SKIP_TPWS=1 CURL_MAX_TIME=1 CURL=/tmp/curl ./blockcheck.sh`

**СКАН ПОРТОВ**\
Если в системе присутствует совместимый `netcat` (ncat от nmap или openbsd ncat. в OpenWrt по умолчанию нет),
то выполняется сканирование портов http или https всех IP адресов домена.
Если ни один IP не отвечает, то результат очевиден. Можно останавливать сканирование.
Автоматически оно не остановится, потому что netcat-ы недостаточно подробно информируют о причинах ошибки.
Если доступна только часть IP, то можно ожидать хаотичных сбоев, т.к. подключение идет к случайному адресу
из списка.

**ПРОВЕРКА НА ЧАСТИЧНЫЙ IP block**\
Под частичным блоком подразумевается ситуация, когда коннект на порты есть, но по определенному транспортному
или прикладному протоколу всегда идет реакция DPI вне зависимости от запрашиваемого домена.
Эта проверка так же не выдаст автоматического вердикта/решения, потому что может быть очень много вариаций.
Вместо этого анализ происходящего возложен на самого пользователя или тех, кто будет читать лог.
Суть этой проверки в попытке дернуть неблокированный IP с блокированным доменом и наоборот, анализируя
при этом реакцию DPI. Реакция DPI обычно проявляется в виде таймаута (зависание запроса), connection reset
или http redirect на заглушку. Любой другой вариант скорее всего говорит об отсутствии реакции DPI.
В частности, любые http коды, кроме редиректа, ведущего именно на заглушку, а не куда-то еще.
На TLS - ошибки handshake без задержек.
Ошибка сертификата может говорить как о реакции DPI с MiTM атакой (подмена сертификата), так и
о том, что принимающий сервер неблокированного домена все равно принимает ваш TLS `handshake` с чужим доменом,
пытаясь при этом выдать сертификат без запрошенного домена. Требуется дополнительный анализ.
Если на заблокированный домен есть реакция на всех IP адресах, значит есть блокировка по домену.
Если на неблокированный домен есть реакция на IP адресах блокированного домена, значит имеет место блок по IP.
Соответственно, если есть и то, и другое, значит есть и блок по IP, и блок по домену.
Неблокированный домен первым делом проверяется на доступность на оригинальном адресе.
При недоступности тест отменяется, поскольку он будет неинформативен.

Если выяснено, что есть частичный блок по IP на DPI, то скорее всего все остальные тесты будут провалены
вне зависимости от стратегий обхода. Но бывают и некоторые исключения. Например, пробитие через `ipv6
option headers`. Или сделать так, чтобы он не мог распознать протокол прикладного уровня.
Дальнейшие тесты могут быть не лишены смысла.

**ПРИМЕРЫ БЛОКИРОВКИ ТОЛЬКО ПО ДОМЕНУ БЕЗ БЛОКА ПО IP**

```
> testing iana.org on it's original
!!!!! AVAILABLE !!!!!
> testing rutracker.org on 192.0.43.8 (iana.org)
curl: (28) Operation timed out after 1002 milliseconds with 0 bytes received
> testing iana.org on 172.67.182.196 (rutracker.org)
HTTP/1.1 409 Conflict
> testing iana.org on 104.21.32.39 (rutracker.org)
HTTP/1.1 409 Conflict

> testing iana.org on it's original ip
!!!!! AVAILABLE !!!!!
> testing rutracker.org on 192.0.43.8 (iana.org)
curl: (28) Connection timed out after 1001 milliseconds
> testing iana.org on 172.67.182.196 (rutracker.org)
curl: (35) OpenSSL/3.2.1: error:0A000410:SSL routines::ssl/tls alert handshake failure
> testing iana.org on 104.21.32.39 (rutracker.org)
curl: (35) OpenSSL/3.2.1: error:0A000410:SSL routines::ssl/tls alert handshake failure

> testing iana.org on it's original ip
!!!!! AVAILABLE !!!!!
> testing rutracker.org on 192.0.43.8 (iana.org)
HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
Location: https://www.gblnet.net/blocked.php
> testing iana.org on 172.67.182.196 (rutracker.org)
HTTP/1.1 409 Conflict
> testing iana.org on 104.21.32.39 (rutracker.org)
HTTP/1.1 409 Conflict

> testing iana.org on it's original ip
!!!!! AVAILABLE !!!!!
> testing rutracker.org on 192.0.43.8 (iana.org)
curl: (35) Recv failure: Connection reset by peer
> testing iana.org on 172.67.182.196 (rutracker.org)
curl: (35) OpenSSL/3.2.1: error:0A000410:SSL routines::ssl/tls alert handshake failure
> testing iana.org on 104.21.32.39 (rutracker.org)
curl: (35) OpenSSL/3.2.1: error:0A000410:SSL routines::ssl/tls alert handshake failure
```


**ПРИМЕР ПОЛНОГО IP БЛОКА ИЛИ БЛОКА TCP ПОРТА ПРИ ОТСУТСТВИИ БЛОКА ПО ДОМЕНУ**

```
* port block tests ipv4 startmail.com:80
  ncat -z -w 1 145.131.90.136 80
  145.131.90.136 does not connect. netcat code 1
  ncat -z -w 1 145.131.90.152 80
  145.131.90.152 does not connect. netcat code 1

* curl_test_http ipv4 startmail.com
- checking without DPI bypass
  curl: (28) Connection timed out after 2002 milliseconds
  UNAVAILABLE code=28

- IP block tests (requires manual interpretation)

> testing iana.org on it's original ip
!!!!! AVAILABLE !!!!!
> testing startmail.com on 192.0.43.8 (iana.org)
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://www.iana.org/
> testing iana.org on 145.131.90.136 (startmail.com)
curl: (28) Connection timed out after 2002 milliseconds
> testing iana.org on 145.131.90.152 (startmail.com)
curl: (28) Connection timed out after 2002 milliseconds
```

## Выбор параметров

Файл `/opt/zapret/config` используется различными компонентами системы и содержит основные настройки.
Его нужно просмотреть и при необходимости отредактировать.

На linux системах можно выбрать использовать `iptables` или `nftables`.
По умолчанию на традиционных linux выбирается `nftables`, если установлен nft.
На OpenWrt по умолчанию выбирается `nftables` на новых версиях с firewall4.

`FWTYPE=iptables`

На `nftables` можно отключить стандартную схему перехвата трафика после NAT и перейти на перехват до NAT.
Это сделает невозможным применение некоторых методов дурения на проходящем трафике как в случае с `iptables`.
nfqws начнет получать адреса пакетов из локальной сети и отображать их в логах.

`POSTNAT=0`

Существует 3 стандартных опции запуска, настраиваемых раздельно и независимо: `tpws-socks`, **tpws**, **nfqws**.
Их можно использовать как по отдельности, так и вместе. Например, вам надо сделать комбинацию
из методов, доступных только в **tpws** и только в **nfqws**. Их можно задействовать вместе.
**tpws** будет прозрачно локализовывать трафик на системе и применять свое дурение, **nfqws** будет дурить трафик,
исходящий с самой системы после обработки на **tpws**.
А можно на эту же систему повесить без параметров socks proxy, чтобы получать доступ к обходу блокировок через прокси.
Таким образом, все 3 режима вполне могут задействоваться вместе.
Так же безусловно и независимо, в добавок к стандартным опциям, применяются все custom скрипты в `init.d/{sysv,openwrt,macos}/custom.d`.

Однако, при комбинировании tpws и nfqws с пересечением по L3/L4 протоколам не все так просто , как может показаться на первый взгляд.
Первым всегда работает tpws, за ним - nfqws. На nfqws попадает уже "задуренный" трафик от tpws.
Получается, что дурилка дурит дурилку, и дурилка не срабатывает, потому что ее задурили.
Вот такой веселый момент. nfqws перестает распознавать протоколы и применять методы.
Некоторые методы дурения от tpws nfqws в состоянии распознать и отработать корректно, но большинство - нет.
Решение - использование `--dpi-desync-any-protocol` в nfqws и работа как с неизвестным протоколом.
Комбинирование tpws и nfqws является продвинутым вариантом, требующим глубокого понимания происходящего.
Очень желательно проанализировать действия nfqws по `--debug` логу. Все ли так, как вы задумали.

Одновременное использование tpws и nfqws без пересечения по L3/L4 (то есть nfqws - udp, tpws - tcp или nfqws - port 443, tpws - port 80 или nfqws - ipv4, tpws - ipv6) проблем не представляет.

`tpws-socks` требует настройки параметров **tpws**, но не требует перехвата трафика.
Остальные опции требуют раздельно настройки перехвата трафика и опции самих демонов.
Каждая опция предполагает запуск одного инстанса соответствующего демона. Все различия методов дурения
для `http`, `https`, `quic` и т.д. должны быть отражены через схему мультистратегий.
В этом смысле настройка похожа на вариант `winws` на Windows, а перенос конфигов не должен представлять больших сложностей.

Основное правило настройки перехвата - перехватывайте только необходимый минимум.
Любой перехват лишнего - это бессмысленная нагрузка на вашу систему.
Опции демонов `--ipset` использовать нужно с умом. Не стоит перехватывать весь трафик, чтобы потом по параметру --ipset
выделить лишь горстку IP. Это будет работать, но очень неэффективно с точки зрения нагрузки на систему.
Используйте `ipset`-ы режима ядра. При необходимости пишите и задействуйте `custom scripts`.
Но если у вас и так идет работа по всем IP, и нужно написать небольшую специализацию по IP, то --ipset вполне уместен.

Настройки демонов можно для удобства писать на нескольких строках, используя двойные или одинарные кавычки.
Чтобы задействовать стандартные обновляемые хост-листы из каталога `ipset`, используйте маркер <HOSTLIST>.
Он будет заменен на параметры, соответствующие режиму MODE_FILTER, и будут подставлены реально существующие файлы.
Если MODE_FILTER не предполагает стандартного хостлиста, <HOSTLIST> будет заменен на пустую строку.
Стандартные хостлисты следует вставлять в финальных стратегиях (стратегиях по умолчанию), закрывающих цепочки по
группе параметров фильтра. Таких мест может быть несколько.
Не нужно использовать <HOSTLIST> в узких специализациях и в тех профилях, по которым точно не будет проходить
трафик с известными протоколами, откуда поддерживается извлечение имени хоста (`http`, `tls`, `quic`).
<HOSTLIST_NOAUTO> - это вариация, при которой стандартный автолист используется как обычный.
То есть на этом профиле не происходит автоматическое добавление заблокированных доменов.
Но если на другом профиле что-то будет добавлено, то этот профиль примет изменения автоматически.

***Изменение бита mark для предотвращения зацикливания***\
`DESYNC_MARK=0x40000000`

***Изменение бита mark для пометки пакетов, проходящих по POSTNAT схеме (только nftables)***\
`DESYNC_MARK_POSTNAT=0x20000000`

***Если раскоментировано, пометка пакетов, которые должны быть обработаны zapret.***\
`#FILTER_MARK=0x10000000`

Бит должен быть установлен вашими собственными правилами.
* Для iptables - в цепочках mangle PREROUTING и mangle OUTPUT перед правилами zapret (iptables -I _после_ применения правил zapret).
* Для nftables - в хуках output и prerouting с приоритетом -102 или ниже.

Критерии пометки любые. Например, IP адрес или интерфейс источника. Это ответ на вопрос "как мне сделать, чтобы телик не ходил через zapret или чтобы через него ходил только мой комп".

***Включение стандартной опции tpws в режиме socks***\
`TPWS_SOCKS_ENABLE=0`

***На каком порту будет слушать tpws socks. прослушивается только localhost и LAN***\
`TPPORT_SOCKS=987`

***Параметры tpws для режима socks***
```
TPWS_SOCKS_OPT="
--filter-tcp=80 --methodeol <HOSTLIST> --new
--filter-tcp=443 --split-pos=1,midsld --disorder <HOSTLIST>"
```

***Включение стандартной опции tpws в прозрачном режиме***\
`TPWS_ENABLE=0`

***Какие tcp порты следует перенаправлять на tpws***\
`TPWS_PORTS=80,443`

***Параметры tpws для прозрачного режима***
```
TPWS_OPT="
--filter-tcp=80 --methodeol <HOSTLIST> --new
--filter-tcp=443 --split-pos=1,midsld --disorder <HOSTLIST>"
```

***Включение стандартной опции nfqws***\
`NFQWS_ENABLE=0`

***Какие tcp и udp порты следует перенаправлять на nfqws с использованием connbytes ограничителя***

connbytes позволяет из каждого соединения перенаправить только заданное количество начальных пакетов по каждому направлению - на вход и на выход.
Это более эффективная kernel-mode замена параметра nfqws `--dpi-desync-cutoff=nX`.
```
NFQWS_PORTS_TCP=80,443
NFQWS_PORTS_UDP=443
```

***Сколько начальных входящих и исходящих пакетов нужно перенаправлять на nfqws по каждому направлению***
```
NFQWS_TCP_PKT_OUT=$((6+$AUTOHOSTLIST_RETRANS_THRESHOLD))
NFQWS_TCP_PKT_IN=3
NFQWS_UDP_PKT_OUT=$((6+$AUTOHOSTLIST_RETRANS_THRESHOLD))
NFQWS_UDP_PKT_IN=0
```

***Задать порты для перенаправления на nfqws без connbytes ограничителя***\
Есть трафик, исходящий сеанс для которого необходимо перенаправлять весь без ограничителей.
Типичное применение - поддержка http keepalives на stateless DPI.
Это существенно нагружает процессор. Использовать только если понимаете зачем. Чаще всего это не нужно.
Входящий трафик ограничивается по connbytes через параметры PKT_IN.
Если указываете здесь какие-то порты, желательно их убрать из версии с connbytes ограничителем
```
NFQWS_PORTS_TCP_KEEPALIVE=80
NFQWS_PORTS_UDP_KEEPALIVE=
```

***Параметры nfqws***
```
NFQWS_OPT="
--filter-tcp=80 --dpi-desync=fake,multisplit --dpi-desync-split-pos=method+2 --dpi-desync-fooling=md5sig <HOSTLIST> --new
--filter-tcp=443 --dpi-desync=fake,multidisorder --dpi-desync-split-pos=1,midsld --dpi-desync-fooling=badseq,md5sig <HOSTLIST> --new
--filter-udp=443 --dpi-desync=fake --dpi-desync-repeats=6 <HOSTLIST_NOAUTO>
```

***Режим фильтрации хостов:***
```
none - применять дурение ко всем хостам
ipset - ограничить дурение ipset-ом zapret/zapret6
hostlist - ограничить дурение списком хостов из файла
autohostlist - режим hostlist + распознавание блокировок и ведение автоматического листа
```
`MODE_FILTER=none`

***Настройка системы управления выборочным traffic offload (только если поддерживается)***
```
donttouch: выборочное управление отключено, используется системная настройка, простой инсталлятор выключает системную настройку, если она не совместима с выбранным режимом
none: выборочное управление отключено, простой инсталлятор выключает системную настройку
software: выборочное управление включено в режиме software, простой инсталлятор выключает системную настройку
hardware: выборочное управление включено в режиме hardware, простой инсталлятор выключает системную настройку
```
`FLOWOFFLOAD=donttouch`

Параметр `GETLIST` указывает инсталлятору `install_easy.sh` какой скрипт дергать
для обновления списка заблокированных ip или хостов.
Он же вызывается через `get_config.sh` из запланированных заданий (crontab или systemd timer).
Поместите сюда название скрипта, который будете использовать для обновления листов.
Если не нужно, то параметр следует закомментировать.

Можно индивидуально отключить ipv4 или ipv6. Если параметр закомментирован или не равен "1",
использование протокола разрешено.
```
DISABLE_IPV4=1
DISABLE_IPV6=1
```

Количество потоков для многопоточного DNS ресолвера mdig (1..100).
Чем их больше, тем быстрее, но не обидится ли на долбежку ваш DNS сервер?\
`MDIG_THREADS=30`

Место для хранения временных файлов. При скачивании огромных реестров в `/tmp` места может не хватить.
Если файловая система на нормальном носителе (не встроенная память роутера), то можно
указать место на флэшке или диске.
`TMPDIR=/opt/zapret/tmp`

***Опции для создания ipset-ов и nfset-ов***

```
SET_MAXELEM=262144
IPSET_OPT="hashsize 262144 maxelem 2097152"
```

Хук, позволяющий внести ip адреса динамически. $1 = имя таблицы\
Адреса выводятся в stdout. В случае nfset автоматически решается проблема возможного пересечения интервалов.\
`IPSET_HOOK="/etc/zapret.ipset.hook"`

***ПРО РУГАНЬ в dmesg по поводу нехватки памяти.***

Может так случиться, что памяти в системе достаточно, но при попытке заполнить огромный `ipset`
ядро начинает громко ругаться, `ipset` заполняется не полностью.\
Вероятная причина в том, что превышается `hashsize`, заданный при создании `ipset` (create_ipset.sh).
Происходит переаллокация списка, не находится непрерывных фрагментов памяти нужной длины.
Это лечится увеличением `hashsize`. Но чем больше `hashsize`, тем больше занимает `ipset` в памяти.
Задавать слишком большой `hashsize` для недостаточно больших списков нецелесообразно.

***Опции для вызова ip2net. Отдельно для листов ipv4 и ipv6.***

```
IP2NET_OPT4="--prefix-length=22-30 --v4-threshold=3/4"
IP2NET_OPT6="--prefix-length=56-64 --v6-threshold=5"
```

***Настройка режима autohostlist.***

При увеличении AUTOHOSTLIST_RETRANS_THRESHOLD и использовании nfqws следует пересмотреть значения параметров
NFQWS_TCP_PKT_OUT и NFQWS_UDP_PKT_OUT. Все ретрансмиссии должны быть получены nfqws, иначе триггер "зависание запроса" не сработает.

```
AUTOHOSTLIST_RETRANS_THRESHOLD=3
AUTOHOSTLIST_FAIL_THRESHOLD=3
AUTOHOSTLIST_FAIL_TIME=60
AUTOHOSTLIST_DEBUG=0
```

***Включить или выключить сжатие больших листов в скриптах ipset/\*.sh.***

`GZIP_LISTS=1`

***Команда для перезагрузки ip таблиц фаервола.***

Если не указано или пустое, выбирается автоматически ipset или ipfw при их наличии.
На BSD системах с PF нет автоматической загрузки. Там нужно указать команду явно: `pfctl -f /etc/pf.conf`
На более новых pfctl (есть в новых FreeBSD, нет в OpenBSD 6.8) можно дать команду загрузки только таблиц: `pfctl -Tl -f /etc/pf.conf`
"-" означает отключение загрузки листов даже при наличии поддерживаемого backend.
```
LISTS_RELOAD="pfctl -f /etc/pf.conf"
LISTS_RELOAD=-
```

В OpenWrt существует сеть по умолчанию 'lan'. Только трафик с этой сети будет перенаправлен на tpws.
Но возможно задать другие сети или список сетей:\
`OPENWRT_LAN="lan lan2 lan3"`

В OpenWrt в качестве wan берутся интерфейсы, имеющие default route. Отдельно для ipv4 и ipv6.
Это можно переопределить:
```
OPENWRT_WAN4="wan4 vpn"
OPENWRT_WAN6="wan6 vpn6"
```

Параметр `INIT_APPLY_FW=1` разрешает init скрипту самостоятельно применять правила iptables.\
При иных значениях или если параметр закомментирован, правила применены не будут.\
Это полезно, если у вас есть система управления фаерволом, в настройки которой и следует прикрутить правила.\
На OpenWrt неприменимо при использовании firewall3+iptables.

`FILTER_TTL_EXPIRED_ICMP=1` включает механизмы блокировки пакетов icmp time exceeded, высылаемые роутерами по пути следования пакета в ответ на исчерпание TTL/HL.
В linux соединение обрывается системой, если в ответ на первый пакет (для tcp - SYN) пришел такой icmp. Аналогичная схема имеется и в datagram сокетах.
Блокировка icmp идет исключительно за счет средств iptables/nftables.
Чтобы не трогать весь трафик, в режиме PRENAT используется connmark для пометки сеансов, над которыми поработал nfqws. В режиме POSTNAT так сделать нельзя,
поэтому помечаются все сеансы, заворачиваемые на nfqws.
Настройку лучше отключить, если вы не ожидаете проблем от icmp, тк в этом случае будет меньше ненужных вмешательств в трафик.

***Следующие настройки не актуальны для openwrt:***

Если ваша система работает как роутер, то нужно вписать названия внутренних и внешних интерфейсов:
```
IFACE_LAN=eth0
IFACE_WAN=eth1
IFACE_WAN6="henet ipsec0"
```
Несколько интерфейсов могут быть вписаны через пробел.
Если IFACE_WAN6 не задан, то берется значение IFACE_WAN.

> [!IMPORTANT]
> Настройка маршрутизации, маскарада и т.д. не входит в задачу zapret.
> Включаются только режимы, обеспечивающие перехват транзитного трафика.
> Возможно определить несколько интерфейсов следующим образом:

`IFACE_LAN="eth0 eth1 eth2"`

## Прикручивание к системе управления фаерволом или своей системе запуска

Если вы используете какую-то систему управления фаерволом, то она может вступать в конфликт
с имеющимся скриптом запуска. При повторном применении правил она могла бы поломать настройки iptables от zapret.
В этом случае правила для iptables должны быть прикручены к вашему фаерволу отдельно от запуска tpws или nfqws.

_Следующие вызовы позволяют применить или убрать правила iptables отдельно:_

```
/opt/zapret/init.d/sysv/zapret start_fw
/opt/zapret/init.d/sysv/zapret stop_fw
/opt/zapret/init.d/sysv/zapret restart_fw
```

_А так можно запустить или остановить демоны отдельно от фаервола:_

```
/opt/zapret/init.d/sysv/zapret start_daemons
/opt/zapret/init.d/sysv/zapret stop_daemons
/opt/zapret/init.d/sysv/zapret restart_daemons
```

`nftables` сводят практически на нет конфликты между разными системами управления, поскольку позволяют
использовать независимые таблицы и хуки. Используется отдельная nf-таблица "zapret".
Если ваша система ее не будет трогать, скорее всего все будет нормально.

_Для `nftables` предусмотрено несколько дополнительных вызовов:_

Посмотреть set-ы интерфейсов, относящихся к lan, wan и wan6. По ним идет завертывание трафика.
А так же таблицу flow table с именами интерфейсов ingress hook.\
`/opt/zapret/init.d/sysv/zapret list_ifsets`

Обновить set-ы интерфейсов, относящихся к lan, wan и wan6.
Для традиционных linux список интерфейсов берется из переменных конфига IFACE_LAN, IFACE_WAN.
Для OpenWrt определяется автоматически. Множество lanif может быть расширено параметром OPENWRT_LAN.
Все интерфейсы lan и wan так же добавляются в ingress hook от flow table.\
`/opt/zapret/init.d/sysv/zapret reload_ifsets`

Просмотр таблицы без содержимого set-ов. Вызывает `nft -t list table inet zapret`\
`/opt/zapret/init.d/sysv/zapret list_table`

_Так же возможно прицепиться своим скриптом к любой стадии применения и снятия фаервола со стороны zapret скриптов:_
```
INIT_FW_PRE_UP_HOOK="/etc/firewall.zapret.hook.pre_up"
INIT_FW_POST_UP_HOOK="/etc/firewall.zapret.hook.post_up"
INIT_FW_PRE_DOWN_HOOK="/etc/firewall.zapret.hook.pre_down"
INIT_FW_POST_DOWN_HOOK="/etc/firewall.zapret.hook.post_down"
```

Эти настройки доступны в config.
Может быть полезно, если вам нужно использовать nftables set-ы, например `ipban`/`ipban6`.
nfset-ы принадлежат только одной таблице, следовательно вам придется писать правила для таблицы zapret,
а значит нужно синхронизироваться с применением/снятием правил со стороны zapret скриптов.

## Вариант custom

custom скрипты - это маленькие shell программы, управляющие нестандартными режимами применения zapret
или частными случаями, которые не могут быть интегрированы в основную часть без загромождения и замусоривания кода.
Для применения custom следует помещать файлы в следующие директории в зависимости от вашей системы:
```
/opt/zapret/init.d/sysv/custom.d
/opt/zapret/init.d/openwrt/custom.d
/opt/zapret/init.d/macos/custom.d
```
Директория будет просканирована в алфавитном порядке, и каждый скрипт будет применен.

В `init.d` имеется `custom.d.examples.linux`, в `init.d/macos` - `custom.d.examples`.
Это готовые скрипты, которые можно копировать в `custom.d`. Их можно взять за основу для написания собственных.

***Для linux пишется код в функции***
```
zapret_custom_daemons
zapret_custom_firewall
zapret_custom_firewall_nft
zapret_custom_firewall_nft_flush
```

***Для macos***
```
zapret_custom_daemons
zapret_custom_firewall_v4
zapret_custom_firewall_v6
```

zapret_custom_daemons поднимает демоны **nfqws**/**tpws** в нужном вам количестве и с нужными вам параметрами.
В первом параметре передается код операции: 1 = запуск, 0 = останов.
Схема запуска демонов в OpenWrt отличается - используется procd.
Поэтому логика останова отсутствует за ненадобностью, останов никогда не вызывается.

zapret_custom_firewall поднимает и убирает правила `iptables`.
В первом параметре передается код операции: 1 = запуск, 0 = останов.

zapret_custom_firewall_nft поднимает правила nftables.
Логика останова отсутствует за ненадобностью. Стандартные цепочки zapret удаляются автоматически.
Однако, sets и правила из ваших собственных цепочек не удаляются.
Их нужно подчистить в zapret_custom_firewall_nft_flush.
Если set-ов и собственных цепочек у вас нет, функцию можно не определять или оставить пустой.

Если вам не нужны iptables или nftables - можете не писать соответствующую функцию.

В linux можно использовать локальные переменные `FW_EXTRA_PRE` и `FW_EXTRA_POST`.\
`FW_EXTRA_PRE` добавляет код к правилам ip/nf tables до кода, генерируемого функциями-хелперами.\
`FW_EXTRA_POST` добавляет код после.

В linux функции-хелперы добавляют правило в начало цепочек, то есть перед уже имеющимися.
Поэтому специализации должны идти после более общих вариантов.
Для macos правило обратное. Там правила добавляются в конец.
По этой же причине фаервол в Linux сначала применяется в стандартном режиме, потом custom,
а в MacOS сначала custom, потом стандартный режим.

В macos firewall-функции ничего сами никуда не заносят. Их задача - лишь выдать текст в stdout,
содержащий правила для pf-якоря. Остальное сделает обертка.

Особо обратите внимание на номер демона в функциях `run_daemon` , `do_daemon`, `do_tpws`, `do_tpws_socks`, `do_nfqws` ,
номера портов **tpws** и очередей **nfqueue**.
Они должны быть уникальными во всех скриптах. При накладке будет ошибка.
Поэтому используйте функции динамического получения этих значений из пула.

`custom` скрипты могут использовать переменные из `config`. Можно помещать в `config` свои переменные
и задействовать их в скриптах.
Можно использовать функции-хелперы. Они являются частью общего пространства функций shell.
Полезные функции можно взять из примеров скриптов. Так же смотрите `common/*.sh`.
Используя хелпер функции, вы избавитесь от необходимости учитывать все возможные случаи
типа наличия/отсутствия ipv6, является ли система роутером, имена интерфейсов, ...Хелперы это учитывают. Вам нужно сосредоточиться лишь на фильтрах `{ip,nf}tables` и параметрах демонов.

## Простая установка

`install_easy.sh` автоматизирует ручные варианты процедур установки.
Он поддерживает OpenWrt, linux системы на базе systemd или openrc и MacOS.

Для более гибкой настройки перед запуском инсталлятора следует выполнить раздел "Выбор параметров".

Если система запуска поддерживается, но используется не поддерживаемый инсталлятором менеджер пакетов
или названия пакетов не соответствуют прописанным в инсталлятор, пакеты нужно установить вручную.
Всегда требуется curl. `ipset` - только для режима `iptables`, для `nftables` - не нужен.

Для совсем обрезанных дистрибутивов (alpine) требуется отдельно установить `iptables` и `ip6tables`, либо `nftables`.

В комплекте идут статические бинарники для большинства архитектур. Какой-то из них подойдет
с вероятностью 99%. Но если у вас экзотическая система, инсталлятор попробует собрать бинарники сам
через make. Для этого нужны gcc, make и необходимые **-dev** пакеты. Можно форсировать режим
компиляции следующим вызовом:

`install_easy.sh make`

Под OpenWrt все уже сразу готово для использования системы в качестве роутера.
Имена интерфейсов WAN и LAN известны из настроек системы.
Под другими системами роутер вы настраиваете самостоятельно. Инсталлятор в это не вмешивается.
Инсталлятор в зависимости от выбранного режима может спросить LAN и WAN интерфейсы.
Нужно понимать, что заворот проходящего трафика на **tpws** в прозрачном режиме происходит до выполнения маршрутизации,
следовательно возможна фильтрация по LAN и невозможна по WAN.
Решение о завороте на **tpws** локального исходящего трафика принимается после выполнения маршрутизации,
следовательно ситуация обратная: LAN не имеет смысла, фильтрация по WAN возможна.
Заворот на **nfqws** происходит всегда после маршрутизации, поэтому к нему применима только фильтрация по WAN.
Возможность прохождения трафика в том или ином направлении настраивается вами в процессе конфигурации роутера.

Деинсталляция выполняется через `uninstall_easy.sh`. После выполнения деинсталляции можно удалить каталог `/opt/zapret`.

## Установка под systemd

Если вам нравится systemd и хочется максимально под него заточиться, можно отказаться от скриптов запуска zapret
и поднимать инстансы `tpws` и `nfqws` как отдельные юниты systemd. При этом вам придется вручную написать правила iptables/nftables
и каким-то образом их поднимать. Например, написать дополнительный systemd unit для этого.
Так же требуется собрать бинарники особым образом через `make systemd`.

В комплекте zapret есть шаблоны `init.d/systemd/{nfqws@.service,tpws@.service}`.
Краткий перечень команд для их использования приведен в комментариях в этих файлах.

## Простая установка на openwrt

Работает только если у вас на роутере достаточно места.

Копируем zapret на роутер в `/tmp`.

Запускаем установщик:\
`sh /tmp/zapret/install_easy.sh`

Он скопирует в `/opt/zapret` только необходимый минимум файлов.

После успешной установки можно удалить zapret из tmp для освобождения RAM:\
`rm -r /tmp/zapret`

Для более гибкой настройки перед запуском инсталлятора следует выполнить раздел "Выбор параметров".

Система простой инсталяции заточена на любое умышленное или неумышленное изменение прав доступа на файлы.
Устойчива к репаку под windows. После копирования в `/opt` права будут принудительно восстановлены.


## Установка на openwrt в режиме острой нехватки места на диске

Требуется около 120-200 кб на диске. Придется отказаться от всего, кроме **tpws**.

**Инструкция для openwrt 22 и выше с nftables**

Никаких зависимостей устанавливать не нужно.

***Установка:***

1) Скопируйте все из `init.d/openwrt-minimal/tpws/*` в корень openwrt.
2) Скопируйте бинарник **tpws** подходящей архитектуры в `/usr/bin/tpws`.
3) Установите права на файлы: `chmod 755 /etc/init.d/tpws /usr/bin/tpws`
4) Отредактируйте `/etc/config/tpws`
* Если не нужен ipv6, отредактируйте `/etc/nftables.d/90-tpws.nft` и закомментируйте строки с редиректом ipv6.
5) `/etc/init.d/tpws enable`
6) `/etc/init.d/tpws start`
7) `fw4 restart`

***Полное удаление:***

1) `/etc/init.d/tpws disable`
2) `/etc/init.d/tpws stop`
3) `rm -f /etc/nftables.d/90-tpws.nft /etc/firewall.user /etc/init.d/tpws /usr/bin/tpws`
4) `fw4 restart`

**Инструкция для openwrt 21 и ниже с iptables**

***Установите зависимости:***
1) `opkg update`
2) `opkg install iptables-mod-extra`
* только для IPV6: `opkg install ip6tables-mod-nat`

Убедитесь, что в `/etc/firewall.user` нет ничего значимого.
Если есть - не следуйте слепо инструкции. Объедините код или создайте свой `firewall include` в `/etc/config/firewall`.

***Установка:***

1) Скопируйте все из `init.d/openwrt-minimal/tpws/*` в корень openwrt.
2) Скопируйте бинарник **tpws** подходящей архитектуры в `/usr/bin/tpws`.
3) Установите права на файлы: `chmod 755 /etc/init.d/tpws /usr/bin/tpws`
4) Отредактируйте `/etc/config/tpws`
* Если не нужен ipv6, отредактируйте /etc/firewall.user и установите там DISABLE_IPV6=1.
5) `/etc/init.d/tpws enable`
6) `/etc/init.d/tpws start`
7) `fw3 restart`

***Полное удаление:***

1) `/etc/init.d/tpws disable`
2) `/etc/init.d/tpws stop`
3) `rm -f /etc/nftables.d/90-tpws.nft /etc/firewall.user /etc/init.d/tpws`
4) `touch /etc/firewall.user`
5) `fw3 restart`


## Android

Без рута забудьте про nfqws и tpws в режиме transparent proxy. tpws будет работать только в режиме `--socks`.

Ядра Android имеют поддержку NFQUEUE. nfqws работает.

В стоковых ядрах нет поддержки ipset. В общем случае сложность задачи по поднятию ipset варьируется от
"не просто" до "почти невозможно". Если только вы не найдете готовое собранное ядро под ваш девайс.

tpws будет работать в любом случае, он не требует чего-либо особенного.

Хотя linux варианты под Android работают, рекомендуется использовать специально собранные под bionic бинарники.
У них не будет проблем с DNS, с локальным временем и именами юзеров и групп.\
Рекомендуется использовать gid 3003 (AID_INET). Иначе можете получить permission denied на создание сокета.
Например: `--uid 1:3003`\
В iptables укажите: `! --uid-owner 1` вместо `! --uid-owner tpws`.\
Напишите шелл скрипт с iptables и tpws, запускайте его средствами вашего рут менеджера.
Скрипты автозапуска лежат тут:\
magisk : /data/adb/service.d\
supersu: /system/su.d

**nfqws** может иметь такой глюк. При запуске с uid по умолчанию (0x7FFFFFFF) при условии работы на сотовом интерфейсе
и отключенном кабеле внешнего питания система может частично виснуть. Перестает работать тач и кнопки,
но анимация на экране может продолжаться. Если экран был погашен, то включить его кнопкой power невозможно.
Изменение UID на низкий (--uid 1 подойдет) позволяет решить эту проблему.
Глюк был замечен на android 8.1 на девайсе, основанном на платформе mediatek.

Ответ на вопрос куда поместить tpws на android без рута, чтобы потом его запускать из приложений.
Файл заливаем через adb shell в /data/local/tmp/, лучше всего в субфолдер.
```
mkdir /data/local/tmp/zapret
adb push tpws /data/local/tmp/zapret
chmod 755 /data/local/tmp/zapret /data/local/tmp/zapret/tpws
chcon u:object_r:system_file:s0 /data/local/tmp/zapret/tpws
```
Как найти стратегию обхода сотового оператора: проще всего раздать инет на комп.
Для этого подойдет любая поддерживаемая ОС. Подключите android через USB кабель к компу и включите режим модема.
Прогоните стандартную процедуру blockcheck. При переносе правил на телефон уменьшить TTL на 1,
если правила с TTL присутствуют в стратегии. Если проверялось на windows, убрать параметры `--wf-*`.

Работа blockcheck в android shell не поддерживается, но имея рута можно развернуть rootfs какого-нибудь дистрибутива linux.
Это лучше всего делать с компа через adb shell.
Если компа нет, то развертка chroot - единственный вариант, хотя и неудобный.
Подойдет что-то легковесное, например, alpine или даже OpenWrt.
Если это не эмулятор android, то универсальная архитектура - arm (любой вариант).
Если вы точно знаете, что ОС у вас 64-разрядная, то лучше вместо arm - arm64.
Выяснить архитектуру можно командой `uname -a`.

```
mount --bind /dev /data/linux/dev
mount --bind /proc /data/linux/proc
mount --bind /sys /data/linux/sys
chroot /data/linux
```

Первым делом вам нужно будет один раз настроить DNS. Сам он не заведется.

`echo nameserver 1.1.1.1 >/etc/resolv.conf`

Далее нужно средствами пакетного менеджера установить iptables-legacy. Обязательно **НЕ** iptables-nft,
который, как правило, присутствует по умолчанию. В ядре android нет nftables.\
`ls -la $(which iptables)`\
Линк должен указывать на legacy вариант.
Если нет, значит устанавливайте нужные пакеты вашего дистрибутива, и убеждайтесь в правильности ссылок.\
`iptables -S`\
Так можно проверить, что ваш `iptables` увидел то, что туда насовал android. `iptables-nft` выдаст ошибку.
Далее качаем zapret в `/opt/zapret`. Обычные действия с `install_prereq.sh`, `install_bin.sh`, `blockcheck.sh`.

Учтите, что стратегии обхода сотового оператора и домашнего wifi вероятно будут разные.
Выделить сотового оператора легко через параметр iptables `-o <имя интерфейса>`. Имя может быть, например, `ccmni0`.
Его легко увидеть через `ifconfig`.
Wifi сеть - обычно `wlan0`.

Переключать blockcheck между оператором и wifi можно вместе со всем инетом - включив или выключив wifi.
Если найдете стратегию для wifi и впишите ее в автостарт, то при подключении к другому wifi
она может не сработать или вовсе что-то поломать, потому подумайте стоит ли.
Может быть лучше сделать скрипты типа "запустить обход домашнего wifi", "снять обход домашнего wifi",
и пользоваться ими по необходимости из терминала.
Но домашний wifi лучше все-же обходить на роутере.


## Мобильные модемы и роутеры huawei

Устройства типа E3372, E8372, E5770 разделяют общую идеологию построения системы.
Имеются 2 вычислительных ядра. Одно ядро выполняет vxworks, другое - linux.
На 4pda имеются модифицированные прошивки с telnet и adb. Их и нужно использовать.

Дальнейшие утверждения проверены на E8372. На других может быть аналогично или похоже.
Присутствуют дополнительные аппаратные блоки для offload-а сетевых функций.
Не весь трафик идет через linux. Исходящий трафик с самого модема проходит
цепочку OUTPUT нормально, на FORWARD =>wan часть пакетов выпадает из tcpdump.

tpws работает обычным образом.

`nfqueue` поломан, можно собрать фиксящий модуль https://github.com/im-0/unfuck-nfqueue-on-e3372h,
используя исходники с huawei open source. Исходники содержат тулчейн и полусобирающееся,
неактуальное ядро. Конфиг можно взять с рабочего модема из `/proc/config.gz`.
С помощью этих исходников умельцы могут собрать модуль `unfuck_nfqueue.ko`.
После его применения NFQUEUE и nfqws для arm работают нормально.

Чтобы избежать проблемы с offload-ом при использовании nfqws, следует комбинировать tpws в режиме tcp proxy и nfqws.
Правила NFQUEUE пишутся для цепочки OUTPUT.
connbytes придется опускать, поскольку модуля в ядре нет. Но это не смертельно.

Скрипт автозапуска - `/system/etc/autorun.sh`. Создайте свой скрипт настройки zapret,
запускайте из конца autorun.sh через "&". Скрипт должен в начале делать sleep 5, чтобы дождаться
поднятия сети и iptables от huawei.

> [!WARNING]
> На этом модеме происходят хаотические сбросы соединений tcp по непонятным причинам.
> Выглядит это так, если запускать curl с самого модема:
```
curl www.ru
curl: (7) Failed to connect to www.ru port 80: Host is unreachable
```
Возникает ошибка сокета EHOSTUNREACH (errno -113). То же самое видно в tpws.
В броузере не подгружаются части веб страниц, картинки, стили.
В tcpdump на внешнем интерфейсе eth_x виден только единственный и безответный SYN пакет, без сообщений ICMP.
ОС каким-то образом узнает о невозможности установить TCP соединение и выдает ошибку.
Если выполнять подключение с клиента, то SYN пропадают, соединение не устанавливается.
ОС клиента проводит ретрансмиссию, и с какого-то раза подключение удается.
Поэтому без tcp проксирования в этой ситуации сайты тупят, но загружаются, а с проксированием
подключение выполняется, но вскоре сбрасывается без каких-либо данных, и броузеры не пытаются установить
его заново. Поэтому качество броузинга с tpws может быть хуже, но дело не в tpws.
Частота сбросов заметно возрастает, если запущен торент клиент, имеется много tcp соединений.
Однако, причина не в переполнении таблицы conntrack. Увеличение лимитов и очистка conntrack не помогают.
Предположительно эта особенность связана с обработкой пакетов сброса соединения в hardware offload.
Точного ответа на вопрос у меня нет. Если вы знаете - поделитесь, пожалуйста.
Чтобы не ухудшать качество броузинга, можно фильтровать заворот на tpws по ip фильтру.
Поддержка ipset отсутствует. Значит, все, что можно сделать - создать индивидуальные правила
на небольшое количество хостов.

Некоторые наброски скриптов присутствуют в [files/huawei](./../files/huawei/). _Не готовое решение!_ Смотрите, изучайте, приспосабливайте.\
Здесь можно скачать готовые полезные статические бинарники для arm, включая curl : https://github.com/bol-van/bins


## FreeBSD, OpenBSD, MacOS

Описано в [документации BSD](./bsd.md)

## Windows

Описано в [документации Windows](./windows.md)


## Другие прошивки

Для статических бинарников не имеет значения на чем они запущены: PC, android, приставка, роутер, любой другой девайс.
Подойдет любая прошивка, дистрибутив linux. Статические бинарники запустятся на всем.
Им нужно только ядро с необходимыми опциями сборки или модулями.
Но кроме бинарников в проекте используются еще и скрипты, в которых задействуются некоторые
стандартные программы.

Основные причины почему нельзя просто так взять и установить эту систему на что угодно:
* отсутствие доступа к девайсу через shell
* отсутствие рута
* отсутствие раздела r/w для записи и энергонезависимого хранения файлов
* отсутствие возможности поставить что-то в автозапуск
* отсутствие cron
* неотключаемый flow offload или другая проприетарщина в netfilter
* недостаток модулей ядра или опций его сборки
* недостаток модулей iptables (/usr/lib/iptables/lib*.so)
* недостаток стандартных программ (типа ipset, curl) или их кастрированность (облегченная замена)
* кастрированный или нестандартный шелл sh

Если в вашей прошивке есть все необходимое, то вы можете адаптировать zapret под ваш девайс в той или иной степени.
Может быть у вас не получится поднять все части системы, однако вы можете хотя бы попытаться
поднять tpws и завернуть на него через -j REDIRECT весь трафик на порт 80.
Если вам есть куда записать tpws, есть возможность выполнять команды при старте, то как минимум
это вы сделать сможете. Скорее всего поддержка REDIRECT в ядре есть. Она точно есть на любом роутере,
на других устройствах под вопросом. NFQUEUE, ipset на большинстве прошивок отсутствуют из-за ненужности.

Пересобрать ядро или модули для него будет скорее всего достаточно трудно.
Для этого вам необходимо будет по крайней мере получить исходники вашей прошивки.
User mode компоненты могут быть привнесены относительно безболезненно, если есть место куда их записать.
Специально для девайсов, имеющих область r/w, существует проект entware.
Некоторые прошивки даже имеют возможность его облегченной установки через веб интерфейс.
entware содержит репозиторий user-mode компонент, которые устанавливаются в /opt.
С их помощью можно компенсировать недостаток ПО основной прошивки, за исключением ядра.

Можно попытаться использовать sysv init script таким образом, как это описано в разделе
"Прикручивание к системе управления фаерволом или своей системе запуска".
В случае ругани на отсутствие каких-то базовых программ, их следует восполнить посредством entware.
Перед запуском скрипта путь к дополнительным программам должен быть помещен в PATH.

_Подробное описание настроек для других прошивок выходит за рамки данного проекта._

OpenWrt является одной из немногих относительно полноценных linux систем для embedded devices.
Она характеризуется следующими вещами, которые и послужили основой выбора именно этой прошивки:
* полный root доступ к девайсу через shell. на заводских прошивках чаще всего отсутствует, на многих альтернативных есть
* корень r/w. это практически уникальная особенность OpenWrt. заводские и большинство альтернативных прошивок
  построены на базе squashfs root (r/o), а конфигурация хранится в специально отформатированной области
  встроенной памяти, называемой nvram.  не имеющие r/w корня системы сильно кастрированы. они не имеют
  возможности доустановки ПО из репозитория без специальных вывертов и заточены в основном
  на чуть более продвинутого, чем обычно, пользователя и управление имеющимся функционалом через веб интерфейс,
  но функционал фиксированно ограничен. альтернативные прошивки, как правило, могут монтировать r/w раздел
  в какую-то область файловой системы, заводские обычно могут монтировать лишь флэшки, подключенные к USB,
  и не факт, что есть поддержка unix файловых системы. может быть поддержка только fat и ntfs.
* возможность выноса корневой файловой системы на внешний носитель (extroot) или создания на нем оверлея (overlay)
* наличие менеджера пакетов opkg и репозитория софта
* flow offload предсказуемо, стандартно и выборочно управляем, а так же отключаем
* в репозитории есть все модули ядра, их можно доустановить через opkg. ядро пересобирать не нужно.
* в репозитории есть все модули iptables, их можно доустановить через opkg
* в репозитории есть огромное количество стандартных программ и дополнительного софта
* наличие SDK, позволяющего собрать недостающее


## Обход блокировки через сторонний хост

Если не работает автономный обход, приходится перенаправлять трафик через сторонний хост.
Предлагается использовать прозрачный редирект через socks5 посредством `iptables+redsocks`, либо `iptables+iproute+vpn`.
Настройка варианта с redsocks на OpenWrt описана в [redsocks.txt](./redsocks.txt).
Настройка варианта с `iproute+wireguard` - в [wireguard_iproute_openwrt.txt](./wireguard_iproute_openwrt.txt).


## Почему стоит вложиться в покупку VPS

VPS — это виртуальный сервер. Существует огромное множество датацентров, предлагающих данную услугу.
На VPS могут выполняться какие угодно задачи. От простого веб-сайта до навороченной системы собственной разработки.
Можно использовать VPS и для поднятия собственного VPN или прокси.
Сама широта возможных способов применения и распространенность услуги сводят к минимуму возможности
регуляторов по бану сервисов такого типа. Да, если введут белые списки, то решение загнется, но это будет уже другая
реальность, в которой придется изобретать иные решения.
Пока этого не сделали, никто не будет банить хостинги просто потому, что они предоставляют хостинг услуги.
Вы, как индивидуум, скорее всего, никому не нужны. Подумайте чем вы отличаетесь от известного VPN провайдера.
VPN-провайдер предоставляет _простую_ и _доступную_ услугу по обходу блокировок для масс.
Этот факт делает его первоочередной целью блокировки. РКН направит уведомление, после отказа сотрудничать
заблокирует VPN. Предоплаченная сумма пропадет.
У регуляторов нет и никогда не будет ресурсов для тотальной проверки каждого сервера в сети.
Возможен китайский расклад, при котором DPI выявляет VPN-протоколы и динамически банит IP серверов,
предоставляющих нелицензированный VPN. Но имея знания, голову, вы всегда можете обфусцировать
VPN трафик или применить другие типы VPN, более устойчивые к анализу на DPI, или просто менее широкоизвестные,
а следовательно с меньшей вероятностью обнаруживаемые регулятором.
У вас есть свобода делать на вашем VPS все что вы захотите, адаптируясь к новым условиям.
Да, это потребует знаний. Вам выбирать учиться и держать ситуацию под контролем, когда вам ничего запретить
не могут, или покориться системе.

VPS можно приобрести в множестве мест. Существуют специализированные на поиске предложений VPS порталы.\
Например, [вот этот](https://vps.today).
Для персонального VPN сервера обычно достаточно самой минимальной конфигурации, но с безлимитным трафиком или
с большим лимитом по трафику (терабайты). Важен и тип VPS. OpenVZ подойдёт для OpenVPN, но
вы не поднимете на нем WireGuard, IPsec, то есть все, что требует kernel mode.
Для kernel mode требуется тип виртуализации, предполагающий запуск полноценного экземпляра ОС linux
вместе с ядром. Подойдут KVM, Xen, Hyper-V, VMware.

По цене можно найти предложения, которые будут дешевле готовой VPN услуги, но при этом вы сам хозяин в своей лавке
и не рискуете попасть под бан регулятора, разве что «заодно» — под ковровую бомбардировку с баном миллионов IP.
Кроме того, если вам совсем все кажется сложным, прочитанное вызывает ступор и вы точно знаете, что ничего
из описанного сделать не сможете, то вы сможете хотя бы использовать динамическое перенаправление портов SSH
для получения шифрованного SOCKS-прокси и прописать его в браузер. Знания linux не нужны совсем.
Это вариант наименее напряжный для чайников, хотя и не самый удобный в использовании.

## Поддержать разработчика

USDT `0x3d52Ce15B7Be734c53fc9526ECbAB8267b63d66E`

BTC  `bc1qhqew3mrvp47uk2vevt5sctp7p2x9m7m5kkchve`

ETH  `0x3d52Ce15B7Be734c53fc9526ECbAB8267b63d66E`
